{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":440,"n_cols":13,"rows_kept":440,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,21,0],[2,1,21,1],[2,2,21,2],[2,3,21,3],[2,4,21,4],[2,5,21,5],[8,12,16,12],[22,0,41,0],[22,1,41,1],[22,2,41,2],[22,3,41,3],[22,4,40,4],[22,5,41,5],[31,12,33,12],[42,0,61,0],[42,1,61,1],[42,2,61,2],[42,3,61,3],[42,4,60,4],[42,5,61,5],[51,12,53,12],[62,0,79,0],[62,1,79,1],[62,2,79,2],[62,3,79,3],[62,4,76,4],[62,5,79,5],[62,12,79,12],[77,4,79,4],[80,0,97,0],[80,1,97,1],[80,2,97,2],[80,3,97,3],[80,4,94,4],[80,5,97,5],[80,12,97,12],[95,4,97,4],[98,0,115,0],[98,1,115,1],[98,2,115,2],[98,3,115,3],[98,4,112,4],[98,5,115,5],[98,12,115,12],[113,4,115,4],[116,0,133,0],[116,1,133,1],[116,2,133,2],[116,3,133,3],[116,4,130,4],[116,5,133,5],[116,12,133,12],[131,4,133,4],[134,0,151,0],[134,1,151,1],[134,2,151,2],[134,3,151,3],[134,4,148,4],[134,5,151,5],[134,12,151,12],[149,4,150,4],[152,0,169,0],[152,1,169,1],[152,2,169,2],[152,3,169,3],[152,4,168,4],[152,5,169,5],[152,12,169,12],[170,0,189,0],[170,1,189,1],[170,2,189,2],[170,3,189,3],[170,4,188,4],[170,5,189,5],[179,12,181,12],[190,0,198,0],[190,1,198,1],[190,2,198,2],[190,3,198,3],[190,4,198,4],[190,5,198,5],[190,12,198,12],[199,0,211,0],[199,1,211,1],[199,2,211,2],[199,3,211,3],[199,4,211,4],[199,5,211,5],[212,0,243,0],[212,1,243,1],[212,2,243,2],[212,3,231,3],[212,4,229,4],[212,5,243,5],[220,12,230,12],[230,4,231,4],[232,3,237,3],[232,4,237,4],[238,3,243,3],[238,4,243,4],[244,0,261,0],[244,1,261,1],[244,2,261,2],[244,3,261,3],[244,4,258,4],[244,5,261,5],[244,12,261,12],[259,4,261,4],[262,0,279,0],[262,1,279,1],[262,2,279,2],[262,3,279,3],[262,4,276,4],[262,5,279,5],[262,12,279,12],[277,4,279,4],[280,0,289,0],[280,1,289,1],[280,2,289,2],[280,3,289,3],[280,4,288,4],[280,5,289,5],[283,12,286,12],[290,0,301,0],[290,1,301,1],[290,2,301,2],[290,3,300,3],[290,4,299,4],[290,5,301,5],[293,12,295,12],[302,0,317,0],[302,1,317,1],[302,2,317,2],[302,3,315,3],[302,4,314,4],[302,5,317,5],[305,12,311,12],[316,3,317,3],[316,4,317,4],[318,0,327,0],[318,1,327,1],[318,2,327,2],[318,3,327,3],[318,4,326,4],[318,5,327,5],[321,12,324,12],[328,0,337,0],[328,1,337,1],[328,2,337,2],[328,3,337,3],[328,4,336,4],[328,5,337,5],[331,12,333,12],[338,0,353,0],[338,1,353,1],[338,2,353,2],[338,3,353,3],[338,4,353,4],[338,5,353,5],[344,12,348,12],[354,0,371,0],[354,1,371,1],[354,2,371,2],[354,3,371,3],[354,4,371,4],[354,5,371,5],[361,12,364,12],[372,0,382,0],[372,1,382,1],[372,2,382,2],[372,3,382,3],[372,4,380,4],[372,5,382,5],[376,12,378,12],[381,4,382,4],[383,0,401,0],[383,1,401,1],[383,2,401,2],[383,3,401,3],[383,4,401,4],[383,5,401,5],[387,12,389,12],[402,0,420,0],[402,1,420,1],[402,2,420,2],[402,3,420,3],[402,4,420,4],[402,5,420,5],[409,12,412,12],[421,0,439,0],[421,1,439,1],[421,2,439,2],[421,3,439,3],[421,4,439,4],[421,5,439,5],[429,12,432,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2021年9月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（26家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"博罗县","博罗康佳精密科技有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-16","总铬","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.048,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.49,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.19,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.04,"d":"0.040"},1,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"铝",0.084,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":1.4,"d":"1.40"},2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",24.9,20,"否",0.25]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.91,15,"是","—"]
[2,"仲恺","惠州益伸电子有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-17","pH值（无量纲）",8.73,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.039,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",5.99,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.06,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",1.14,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.045,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.03,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.272,10,"是","—"]
[3,"仲恺","惠州市协昌电子有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-17","pH值（无量纲）",7.17,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":12,"d":"12.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.27,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.005,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.109,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.046,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.58,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.315,10,"是","—"]
[4,"仲恺","惠州市第八污水处理有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-18","总氮",7.14,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.82,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.15,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.632,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,40,"是","—",""]
[5,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-17","总氮",10.8,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.15,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.5,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.07,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.37,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,40,"是","—",""]
[6,"惠阳区","惠州康达英之皇水务有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-23","总氮",12.5,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.8,"d":"6.80"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0012,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.12,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.33,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.29,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,40,"是","—",""]
[7,"仲恺","惠州市冠德环保有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-17","总氮",9.64,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7.3,"d":"7.30"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0006,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.14,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.24,"d":"0.240"},2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,40,"是","—",""]
[8,"惠城区","惠州市第五污水处理有限公司（一期）","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-16","总氮",9.44,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.98,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":4,"d":"4.0"},10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类",null,"总磷",0.17,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.22,2,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",14,40,"是","—",""]
[9,"惠城区","惠州市第五污水处理有限公司（二期）","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-16","总氮",9.54,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.04,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.5,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.18,5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"化学需氧量",15,40,"是","—",""]
[10,"仲恺","泰和电路科技（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-19","pH值（无量纲）",7.84,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.05,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",16.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.36,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.5,"d":"0.50"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.011,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.094,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.52,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.422,10,"是","—"]
[11,"惠城区","广东伊利乳业有限责任公司","处理设施出水口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-18","pH值（无量纲）",{"v":7.8,"d":"7.80"},"6-9","是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.8,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",1100,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.8,"d":"0.80"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.95,"d":"0.950"},8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",30,60,"是","—",""]
[12,"仲恺","志源塑胶制品（惠州）有限公司","设施出水口","—","2021-08-19","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅",0.281,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.58,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"锰",0.004,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"电导率（μS/cm）",491,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[13,"博罗县","惠州金茂源环保科技有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）","2021-08-17","pH值（无量纲）",7.52,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.89,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞",6e-05,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体",14900,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",17.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.46,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",5.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",{"v":0.02,"d":"0.020"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.208,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.111,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.07,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类",null,"化学需氧量",47,30,"否",0.57,""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物总镍排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）",null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物总铬排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）",null,"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[14,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司经济开发区污水处理厂","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-24","总氮",12.2,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.79,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0014,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.14,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,40,"是","—",""]
[15,"惠城区","惠州市恒源环保技术开发有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-08-23","总氮",10.1,15,"是","—","","9月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.38,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0003,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.05,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.08,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.19,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,40,"是","—",""]
[16,"博罗县","博罗县港泰印染有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-25","pH值（无量纲）",{"v":7.5,"d":"7.50"},"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.28,"d":"0.280"},10,"是","—",null,"9月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.92,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[17,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-26","pH值（无量纲）",6.88,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",7.96,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.06,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",1.02,10,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"镍",0.041,0.5,"是","—"]
[18,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-08-26","pH值（无量纲）",6.88,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","9月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",7.96,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.01,"d":"0.010"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.35,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.013,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",1.02,10,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.041,0.5,"是","—"]
[19,"博罗县","南泰印整（惠州）有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-19","pH值（无量纲）",7.4,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.209,10,"是","—",null,"9月公布     博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.86,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[20,"博罗县","博罗县名威针织漂染厂","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-08-29","pH值（无量纲）",8.7,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",55,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",13.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.83,10,"是","—",null,"9月公布     博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.81,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.24,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[21,"博罗县","金大福五金制品（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-08-19","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—",null,"9月公布            博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.078,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.16,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.1,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[22,"大亚湾经济技术开发区","星华科技（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表2","2021-09-01","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.04,"d":"0.040"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.62,2,"是","—","","9月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.53,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.00"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.058,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.74,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.24,0.3,"是","—",""]
[23,"惠州市","惠州南旋毛织厂有限公司","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2021-09-09","pH值（无量纲）",{"v":7.7,"d":"7.70"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.07,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是","—",null,"9月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.26,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"依据原环保部2015年第41号公告要求，六价铬、苯胺类执行国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[24,"惠州市","惠州市大骏工贸有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-09-08","pH值（无量纲）",8.22,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.083,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.78,20,"是","—",null,"9月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.04,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.036,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.07,"d":"0.070"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[25,"惠州市","惠州市三强线路有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-09-09","pH值（无量纲）",7.93,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",73,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.5,"d":"3.50"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",19.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.26,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.02,"d":"0.020"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.009,0.2,"是","—",null,"9月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.381,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.46,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.181,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[26,"惠州市","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2021-09-09","pH值（无量纲）",7.77,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.46,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.83,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"否","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.016,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.018,0.5,"是","—",null,"9月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.088,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.009,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]