{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,6,3],[2,4,11,4],[2,5,11,5],[2,11,11,11],[2,12,11,12],[7,3,11,3],[12,0,24,0],[12,1,24,1],[12,2,24,2],[12,3,24,3],[12,4,24,4],[12,5,24,5],[12,11,24,11],[13,12,22,12],[18,8,23,8],[18,9,23,9],[18,10,23,10],[23,12,24,12]]}
["附件2：                惠州市2021年9月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（2家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","广东惠州平海电厂有限公司","1#机组排放脱硫出口净烟气","国家标准《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011","2021-08-24","烟尘","<20",20,"—","—","本站暂无能力检测低浓度颗粒物","9月公布 "]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",16,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",29,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及化合物",{"v":1.4e-5,"d":"0.000014"},0.03,"是","—"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度（级）",0,1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"2#机组排放脱硫出口净烟气",null,null,"烟尘","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",12,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",41,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及化合物",1.2e-5,0.03,"是","—"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度（级）",0,1,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠州绿色动力再生能源有限公司","5#焚烧炉废气处理设施排口","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","2021-08-10","颗粒物","<20",10,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，镉、铅、铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","<3",50,"mg/m3","达标",null,"9月公布"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",35,150,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物",1.5e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",1.91,10,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"镉及其化合物","0.0008L","0.04(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":6},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":6},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":6},"砷及其化合物",0.00097]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":6},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":6},"铬","0.002L"]
[{"$nulls":6},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]