{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,5,13,5],[3,4,7,4],[8,4,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年8月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","废水总排放口","《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准","2022-08-27","氟化物",0.23,1.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表 2 的珠三角标准限值",null,"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.6,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.08,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.03L",0.1,"是","—","—","9月公布"]
[{"$nulls":6},"镍",0.09,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 2 对应项目排放限值的 200%",null,"悬浮物",8,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,100,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.76,16,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.3,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.23,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—","—"]