{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":123,"n_cols":13,"rows_kept":123,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,12,0],[2,1,12,1],[2,2,12,2],[2,3,12,3],[2,4,3,4],[2,5,12,5],[4,4,12,4],[13,0,27,0],[13,1,27,1],[13,2,27,2],[13,3,27,3],[13,4,27,4],[13,5,27,5],[28,0,46,0],[28,1,46,1],[28,2,46,2],[28,3,46,3],[28,4,30,4],[28,5,46,5],[31,4,39,4],[40,4,46,4],[47,0,55,0],[47,1,55,1],[47,2,55,2],[47,3,55,3],[47,4,55,4],[47,5,55,5],[56,0,64,0],[56,1,64,1],[56,2,64,2],[56,3,64,3],[56,5,64,5],[57,4,59,4],[60,4,63,4],[65,0,78,0],[65,1,78,1],[65,2,78,2],[65,3,78,3],[65,4,78,4],[65,5,78,5],[79,0,88,0],[79,1,88,1],[79,2,88,2],[79,3,88,3],[79,4,80,4],[79,5,88,5],[81,4,88,4],[89,0,107,0],[89,1,107,1],[89,2,107,2],[89,3,107,3],[89,4,91,4],[89,5,107,5],[92,4,100,4],[101,4,107,4],[108,0,122,0],[108,1,122,1],[108,2,122,2],[108,3,122,3],[108,4,116,4],[108,5,122,5],[117,4,122,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年11月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市永隆电路有限公司","废水总排放口","《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4第二时段一级标准限值","2022-11-01","氨氮",0.157,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 珠三角限值",null,"化学需氧量",5,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.4,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.39,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[2,"惠阳区","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水总排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 的珠三角标准限值","2022-11-01","pH值(无量纲)",7.1,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",43,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":2.9,"d":"2.90"},15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.71,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.46,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[3,"惠阳区","惠州市长隆沃达水质净化有限公司","废水总排放口 ","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）中表 1 第二时段标准限值 ","2022-11-01","化学需氧量",9,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.304,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.8,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.64,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00035,0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[4,"惠阳区","西华休闲用品（惠阳）有限公司","废水总排放口 DW001","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 2 珠三角标准限值","2022-11-03","pH值(无量纲)",7.5,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.09,"d":"0.090"},8,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.54,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.18,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[5,"惠阳区","惠阳区新圩锦昌洗水厂","废水总排放口 DW001","《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4 第二时段一级标准限值","2022-11-03","色度（倍）",4,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44 /2050-2017）表 1 纺织染整行业限值",null,"化学需氧量",5,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.532,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单中表 2 直接排放标准限值",null,"pH值(无量纲)",7.3,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.83,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"无评价标准限值。",null,"溶解性固体",184,"—","—","—","—"]
[6,"惠阳区","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","综合废水排放口 DW003","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 珠三角标准限值","2022-11-03","pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.24,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.52,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.18,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.17,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[7,"惠阳区","惠州市普来德电子有限公司","废水总排放口","《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4第二时段一级标准限值","2022-11-04","氨氮",0.439,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 珠三角限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.49,20,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.24,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[8,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司","废水总排放口 ","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值","2022-11-04","化学需氧量",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.29,"d":"0.290"},1.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",70,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.95,15,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00022,0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[9,"惠阳区","广东健恒环境产业有限公司（惠阳区龙尾坑垃圾填埋场渗滤液处理站）","渗滤液排放口 DW001","《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值","2022-11-15","氨氮",{"v":0.36,"d":"0.360"},5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.6,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.48,15,"是","—","—","12月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.0006,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—","—"]