{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":78,"n_cols":13,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,11,3],[2,4,10,4],[2,5,11,5],[12,0,21,0],[12,1,21,1],[12,2,21,2],[12,3,21,3],[12,4,20,4],[12,5,21,5],[22,0,31,0],[22,1,31,1],[22,2,31,2],[22,3,31,3],[22,4,30,4],[22,5,31,5],[32,0,50,0],[32,1,50,1],[32,2,50,2],[32,3,50,3],[32,4,50,4],[32,5,50,5],[51,0,69,0],[51,1,69,1],[51,2,69,2],[51,3,69,3],[51,4,68,4],[51,5,69,5],[70,0,77,0],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,76,4],[70,5,77,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠城区2023年6月重点源废水监督性监测结果表（6家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市梅纺工业区生产废水集中处理站","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2023-05-10","pH值（无量纲）","—",7.97,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",24,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",3.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",1.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":3.7,"d":"3.70"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",40,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—",0.31,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市新嘉利纺织有限公司（惠州市梅纺工业区生产废水集中处理站）","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2023-05-10","pH值（无量纲）","—",7.97,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",24,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",3.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",1.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.7,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",40,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—",0.31,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市金堡服装有限公司（惠州市梅纺工业区生产废水集中处理站）","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2023-05-10","pH值（无量纲）","—",7.97,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",24,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",3.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",1.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.7,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",40,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—",0.31,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[4,"惠州市","惠州世一软式线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准","2023-05-15","pH值（无量纲）","—",7.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",30,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",5.39,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",7.84,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.136,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.18,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.068,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",0.015,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[5,"惠州市","连盟电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准","2023-05-15","pH值（无量纲）","—",6.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",21,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",14.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.17,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.003,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.126,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—",0.018,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.093,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",0.043,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",1.62,10,"是","—"]
[6,"惠州市","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","处理设施出口","国家《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)表1啤酒企业预处理标准","2023-05-30","pH值（无量纲）","—",8.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",29,500,"否","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",5.1,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.16,45,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.18,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",4.18,70,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准",null,"色度（倍）","—",30,64,"是","—"]