{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表格"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表格","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,14,0],[2,1,14,1],[2,2,14,2],[2,3,14,3],[2,4,14,4],[2,5,14,5],[15,0,28,0],[15,1,28,1],[15,2,28,2],[15,3,28,3],[15,4,28,4],[15,5,28,5],[29,0,37,0],[29,1,37,1],[29,2,37,2],[29,3,37,3],[29,4,30,4],[29,5,37,5],[31,4,37,4],[38,0,51,0],[38,1,51,1],[38,2,51,2],[38,3,51,3],[38,4,51,4],[38,5,51,5],[52,0,64,0],[52,1,64,1],[52,2,64,2],[52,3,64,3],[52,4,64,4],[52,5,64,5],[65,0,82,0],[65,1,82,1],[65,2,82,2],[65,3,82,3],[65,4,67,4],[65,5,82,5],[68,4,76,4],[77,4,82,4],[83,0,93,0],[83,1,93,1],[83,2,93,2],[83,3,93,3],[83,4,93,4],[83,5,93,5],[94,0,106,0],[94,1,106,1],[94,2,106,2],[94,3,106,3],[94,4,97,4],[94,5,106,5],[99,4,106,4],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[108,2,110,2],[108,3,110,3],[108,4,109,4],[108,5,110,5]]}
["惠州市2025年6月-11月重点源监督性监测结果表"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2025-06-12","pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.237,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.288,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.66,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.032,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[2,"惠阳区","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","排放口\nDW003","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2025-06-12","pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.64,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.05,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.93,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.216,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[3,"惠阳区","采色五金(惠州)有限公司","综合废水排放口\n（DW001）","广东省《水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2025-06-26","氨氮",2.35,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.4,"d":"0.400"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.12,"d":"0.120"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[4,"惠阳区","惠州健鸿电镀有限公司","综合废水排放口\n（DW003）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2025-06-26","pH值(无量纲)",7.1,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.046,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.588,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.47,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[5,"惠阳区","惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司","综合废水排放口\n（DW004）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表1现有项目水污染物排放限值","2025-06-26","pH值(无量纲)",7.1,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.28,"d":"0.280"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",43,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.539,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.37,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[6,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","污水排放口（DW001）","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值","2025-10-21","化学需氧量",18,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.072,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.41,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[7,"惠阳区","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠州市惠阳区坑塘电镀厂","\n总排放口\nDW003","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）\n表2新建项目水污染物排放限值","2025-10-30","pH值(无量纲)",6.7,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.156,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",37,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.151,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":1.1,"d":"1.10"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[8,"惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","污水排放口（DW001）","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准","2025-10-31","化学需氧量",9,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.069,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.13,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015 ）表3水污染物特别排放限值",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.72,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.146,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[9,"惠阳区","惠州市惠阳区秋长利兴纺织制造厂","有机废气排放口\nDA001","广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值","2025-10-21","非甲烷总烃",3.32,80,"是","—","—"]
[10,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","有机废气排放口\nDA032","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）中“表2排气VOCS排放限值”中“平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印的平版印刷）”第Ⅱ时段限值","2025-10-23","苯","0.004L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.642,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）中“表2排气VOCS排放限值”中“平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印的平版印刷）第Ⅱ时段限值的50%”",null,"总VOCS",4.973,60,"是","—","—"]
[11,"惠阳区","惠州市兴都化工科技有限公司","综合废气排放口\nDA001","国家标准《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019），非甲烷总烃执行表2中大气污染物排放限值","2025-10-23","非甲烷总烃",0.72,60,"是","—","—"]