{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月15日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11757517,136.08,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",961933.06,11.13,"-",400,"-",100,2.01,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",89279.95,1.03,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10505167,121.59,201.31,400,27.26,100,2.55,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",9519251,110.18,216.24,400,31.12,100,5.66,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",3795493,58.57,"-","-","-","-",7.18,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8323612,96.34,"-","-","-","-",3.99,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3346272,38.73,120.31,400,12.69,100,5.98,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7379424,85.41,"-",400,"-",100,9.6,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8152749.5,94.36,193.63,400,12.77,100,2.58,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2334733.75,27.02,"-","-","-","-",10.14,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1595808,18.47,104.9,300,3.81,100,5.38,30,"正常"]
[null,null,"2井",1585440,18.35,100.46,300,8.43,100,6.21,30,"正常"]
[null,null,"3井",1080864,12.51,119.73,"-",4.78,"-",2.65,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2072262.87,23.98,94.74,300,19.59,100,1.24,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1938013.25,22.43,85.81,300,19.13,100,0.74,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2189573.25,25.34,256.03,300,28.85,100,5.6,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8480573,130.87,216.67,400,23.3,100,5.98,30,"正常"]
[null,null,"B线",8716723,134.52,223.1,400,22.97,100,5.27,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4633605,71.51,"-","-","-","-",3.53,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4372709.5,67.48,"-","-","-","-",7.76,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",18998496,219.89,96.78,200,27.67,200,7.22,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",42067072,486.89,36.36,100,19.36,200,1.03,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1230403.37,14.24,37.87,120,18.25,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1352353.87,15.65,93.74,"-",11.17,"-",2.04,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口",1622010.24,67583.76,68.33,"-",15.44,"-",5.18,"-","正常"]
[null,null,"二号废气排放口",346255.31,4.01,69.41,"-",90.94,"-",6.06,"-","正常"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",45864630.65,530.84,26.04,100,24.31,50,2.46,20,"正常"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",49355928.51,571.25,24,100,24.22,50,1.52,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}