{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月17日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",5917554,68.49,0,400,0.01,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",646825.06,7.49,"-",400,"-",100,2.01,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",186181.34,2.15,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10644818,123.2,177.68,400,27.17,100,3.02,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10074236,116.61,212.85,400,30.92,100,5.47,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4432794,64.81,"-","-","-","-",7.21,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8468109,98.01,"-","-","-","-",3.46,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3438720,39.8,136.46,400,10.2,100,6.83,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7521984,87.06,"-",400,"-",100,10.47,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8273418.5,95.76,205.92,400,13.64,100,1.06,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2248956,26.03,"-","-","-","-",8.83,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1700352,19.68,111.13,300,6.14,100,5.82,30,"正常"]
[null,null,"2井",1500768,0,83.09,300,7.76,100,5.85,30,"正常"]
[null,null,"3井",1174176,13.59,120.89,"-",4.13,"-",3.13,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2075846.25,24.03,64.8,300,15.5,100,1.48,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",2013013.87,23.3,88.82,300,16.16,100,1.14,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2257587.5,26.13,84.05,300,15.06,100,1.4,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8227489,126.97,233.55,400,24.11,100,6.28,30,"正常"]
[null,null,"B线",8450563,130.41,224.39,400,24.99,100,5.22,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",5077045,78.35,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4371037,67.45,"-","-","-","-",7.72,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16262208,188.22,74.24,200,34.33,200,7.45,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",42569732,492.7,36.63,100,19.7,200,0.98,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1257763.87,14.56,41.85,120,23.45,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",2131153.25,24.67,121.4,"-",7.09,"-",2.01,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口",1733949.6,72247.9,67.81,"-",15.85,"-",6.68,"-","正常"]
[null,null,"二号废气排放口",155468.02,1.8,35.81,"-",50.22,"-",9,"-","正常"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",8663621.6,100.27,0.66,100,3.22,50,9.26,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",51850685.57,600.12,27.96,100,24.9,50,2.14,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}