{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月18日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11961384,138.44,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",651411.06,7.54,"-",400,"-",100,2,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",49964.38,0.58,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10607937,122.78,187.43,400,28.13,100,2.76,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10082251,116.7,187.31,400,30.69,100,5.35,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4240978.5,65.45,"-","-","-","-",7.22,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8624090,99.82,"-","-","-","-",3.29,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3386880,39.2,144.28,400,5.75,100,6.67,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7607520,88.05,"-",400,"-",100,10.41,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8464049,97.96,209.13,400,14.26,100,10.59,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2306704.25,26.7,"-","-","-","-",9.08,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1653696,19.14,107.35,300,5.71,100,6.26,30,"正常"]
[null,null,"2井",1509408,17.47,82.96,300,5.9,100,5.9,30,"正常"]
[null,null,"3井",1145664,13.26,116.6,"-",3.51,"-",3.39,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2095410.37,24.25,77.82,300,14.63,100,1.17,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",2019724.5,23.38,112.72,300,16.71,100,0.93,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2213854,25.62,83.63,300,13.43,100,1.19,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8699191,127.18,220.36,400,26.71,100,6.25,30,"正常"]
[null,null,"B线",9020014,125.28,227.64,400,24.63,100,5.42,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4928559.5,76.06,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4481155,69.15,"-","-","-","-",7.73,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16010784,185.31,76.48,200,32.72,200,8.07,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",43014476,497.85,36.12,100,17.24,200,0.96,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1296009.62,15,40.57,120,22.1,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",2125852.25,24.6,119.81,"-",8.57,"-",1.98,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口",1637258.16,68219.09,72.63,"-",16.44,"-",7.06,"-","正常"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",6324109,73.2,0,100,0.14,50,4.48,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",50825502.81,588.26,26.75,100,25.14,50,2.18,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}