{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月21日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11954090,138.36,0,400,0.03,100,0.03,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",648375.68,7.5,"-",400,"-",100,2.11,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",43970.71,0.51,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10445133,120.89,216.28,400,27.03,100,2.55,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10099219,117.06,217.75,400,30.75,100,4.48,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4194539.5,61.32,"-","-","-","-",7.44,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8442075,97.71,"-","-","-","-",3.48,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3293568,38.12,155.06,400,5.73,100,6.49,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7424352,85.93,"-",400,"-",100,9.71,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8660769,100.24,224.75,400,14.37,100,1.69,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2357479,27.29,"-","-","-","-",10.24,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1710720,19.8,108.7,300,4.97,100,6.44,30,"正常"]
[null,null,"2井",1543104,17.86,79.74,300,8.38,100,5.82,30,"正常"]
[null,null,"3井",1144800,13.25,102.59,"-",2.38,"-",2.78,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2113994,24.47,74.79,300,17.36,100,1,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1975020.5,22.86,103.73,300,11.79,100,0.83,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2205121.5,25.52,99.44,300,13.37,100,1.14,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",7737874,119.41,208.97,400,19.9,100,6.27,30,"正常"]
[null,null,"B线",8727400,134.68,223.7,400,16.66,100,5.07,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4909880,75.77,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4633139.5,71.5,"-","-","-","-",7.74,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",20705760,239.65,75.87,200,33,200,10.99,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",41524644,484.02,39.02,100,26.27,200,1.08,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1312553.62,15.19,41.21,120,21.35,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1152119.12,13.33,77.24,"-",8.04,"-",2.12,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",1032284.66,11.95,0,100,0,50,5.59,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",28441477.35,329.18,0.72,100,1.56,50,14.31,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}