{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月22日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11832745,136.95,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",642593.31,7.44,"-",400,"-",100,2.32,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",133105.88,1.54,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",9900076,114.58,206.73,400,26.33,100,3.16,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",9446830,109.36,213.7,400,29.64,100,3.78,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",3679996.25,56.79,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8147911.5,94.3,"-","-","-","-",3.84,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",2971296,34.39,133.26,400,5.96,100,5.51,30,"正常"]
[null,null,"窑头",6852384,79.31,"-",400,"-",100,9.38,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8314670,96.23,216.89,400,13.54,100,1.49,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2348143.75,27.18,"-","-","-","-",10.48,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1612224,18.66,115.25,300,4.48,100,6.41,30,"正常"]
[null,null,"2井",1542240,17.85,80.98,300,8.76,100,5.94,30,"正常"]
[null,null,"3井",1118016,12.94,102.84,"-",3.68,"-",2.2,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2160669.25,25.01,72.73,300,19.93,100,0.92,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1945729.87,22.52,92.17,300,14.94,100,0.8,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2196226,25.42,106.61,300,14.67,100,1.04,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8391882,122.69,220.79,400,19.39,100,5.84,30,"正常"]
[null,null,"B线",9541033,139.49,225.02,400,18.26,100,5.19,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4796736.5,74.02,"-","-","-","-",3.54,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4338521.5,66.95,"-","-","-","-",7.79,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",18622656,215.54,73.15,200,28.65,200,9.35,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",28829470,333.67,26.81,100,29.9,200,1.09,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1298666.12,15.03,44.01,120,22.27,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1119455.75,12.96,74.61,"-",7.71,"-",2.14,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",1146189.35,13.27,0,100,0,50,1.94,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",24194620.05,280.03,0,100,0,50,4.37,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}