{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月30日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","-",400,"-",100,"-",30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",662473.43,7.67,"-",400,"-",100,2.03,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",7348.31,0.08,"-","-","-","-",0.01,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10536103,121.95,224.1,400,28.01,100,2.55,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10180528,117.85,222.19,400,30.74,100,5.27,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4551968.5,66.55,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8345289,96.59,"-","-","-","-",3.18,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",167616,1.94,0.22,400,0.03,100,3.47,30,"停机"]
[null,null,"窑头",1580256,18.29,"-",400,"-",100,10.31,30,"停机"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8476641,98.11,181.24,400,13.81,100,0.54,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2384801.25,27.6,"-","-","-","-",9.64,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",430812,24.06,154.98,300,48.63,100,8.68,30,"正常"]
[null,null,"2井",1669248,19.32,104.2,300,6.02,100,6.34,30,"正常"]
[null,null,"3井",1208736,13.99,135.95,"-",3.04,"-",3.06,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2150301.25,24.89,100.54,300,18.91,100,0.83,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1988526.62,23.02,100.49,300,12.66,100,0.58,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2220211.75,25.7,104.37,300,11.02,100,0.9,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8817147,128.91,238.65,400,18.02,100,6.24,30,"正常"]
[null,null,"B线",8923872,130.47,208.22,400,17.13,100,5.21,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4778387.5,73.74,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4576360,70.62,"-","-","-","-",7.7,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16080768,186.12,84.22,200,31.29,200,7.18,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",29448892,340.84,27.24,100,25.13,200,1.22,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1254340.87,14.52,46.74,120,14.87,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1136507.25,13.15,85.01,"-",6.84,"-",2.1,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",394191.33,4.56,0,100,0,50,0.58,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",25881877.61,299.56,0,100,0,50,1.68,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}