{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[4,11,5,11],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[7,6,10,6],[8,11,9,11],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[11,6,14,6],[12,11,13,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6:              2020年12月惠州市固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（3家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"惠州李长荣橡胶有限公司","大亚湾","《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)","表5、表6","2020.12.3","FQ-34110-2废气排气筒","非甲烷总烃",2.26,120,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.03,4,"是","12月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.023,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.035,20,"是"]
[2,"隆发鞋业（惠州）有限公司","博罗县","《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44 /817-2010)","表1","2020.11.25","生产车间有机废气排气筒（处理后）(FQ-01542)","总VOCs",3.41,40,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0017,1,"是","12月公布     博罗监测站"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0063,"—","是"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0085,15,"是"]
[3,"惠州市汇星印刷有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2020.11.25","印刷车间有机废气排气筒（处理后）（FQ-01188）","总VOCs",1.37,80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0646,1,"是","12月公布     博罗监测站"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0307,"—","是"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.297,15,"是"]