{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":6,"n_cols":17,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：     惠州市2016年6月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20160617,"废水处理后排口","0.05L",0.00018,"0.003L","0.004L","0.0003L","达标","0.01L","0.01L",0.013,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]