{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":30,"n_cols":25,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[14,0,14,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[20,0,20,2],[22,0,26,0],[28,0,28,2],[29,0,29,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                                 惠州市2015年第4季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","2015-11-10","办公室北侧观察井",7.36,{"v":64,"d":"64.0"},111,{"v":5.2,"d":"5.20"},1.31,0.00464,0.00052,0.00079,0.00249,"0.0003L",{"v":2,"d":"2.0"},0.04,"0.003L",0.26,0.32,"0.004L","0.00004L",0.0007,"0.00005L","0.004L",0.00044,1400]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标0.3倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2015-11-10","项目西面山体路边观察井",6.97,69.2,88,2.32,1.33,0.00153,0.00474,0.00307,{"v":0.031,"d":"0.0310"},"0.0003L",1.6,0.08,0.004,0.37,0.05,"0.004L","0.00004L","0.0004L",0.00018,"0.004L",0.0138,20]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标0.9倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2015-11-11","1#观察井地下水",7.28,41.3,67,1.45,9.46,0.00132,0.168,0.00115,"0.00067L","0.0003L",{"v":2,"d":"2.0"},3.21,"0.003L",0.52,0.04,"0.004L","0.00004L","0.0004L",0.00034,"0.004L",0.00025,70]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标0.7倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标1.6倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2015-11-11","2#地下水观察井",7.43,34.1,67,1.63,2.69,0.00176,0.00131,0.00102,"0.00067L","0.0003L",2.2,0.23,0.006,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.07,"0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","＜20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2015-11-11","3#地下水观察井",7.34,22.7,57,3.35,2.67,0.0732,2.59,{"v":0.0003,"d":"0.00030"},"0.00067L","0.0003L",1.9,"0.04L","0.003L",0.22,0.22,"0.004L","0.00004L",0.0043,"0.00005L","0.004L","0.00009L",230]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标24.9倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超标0.1倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2015-11-11","4#北面观察井地下水",7.42,21.1,29,0.84,3.45,0.00087,0.00748,0.00054,"0.00067L","0.0003L",2.4,0.14,"0.003L",0.17,0.04,"0.004L","0.00004L",0.0011,"0.00005L","0.004L",0.00214,"＜20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,1,1,0.002,3,20,0.02,0.2,1,0.05,0.001,0.05,0.01,0.05,0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠城区填埋场(惠州市垃圾填埋场)","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区揽子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2015-11-10","1#地下水",{"v":8.1,"d":"8.10"},7.22,45,7.61,3.67,0.00142,0.00767,0.00125,0.0276,"0.0003L",1.6,{"v":2.3,"d":"2.30"},"0.003L",0.19,0.17,"0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L",20]
[null,"2015-11-10","2#地下水",{"v":7.6,"d":"7.60"},28.9,159,33.8,2.67,0.00845,0.00015,0.00326,0.00242,"0.0003L",1.7,0.18,"0.003L",0.24,1.68,"0.004L",4e-05,0.0011,"0.00005L","0.004L","0.00009L",24000]
[null,"2015-11-10","3#地下水",8.23,5.16,48,5.59,4.52,0.0354,0.00139,0.00272,0.0246,"0.0003L",1.9,1.07,"0.003L",0.27,0.07,"0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L",80]
[null,"2015-11-10","4#地下水",8.32,40.2,61,8.03,3.39,0.00704,0.00049,0.00222,0.0185,"0.0003L",1.6,0.43,"0.003L",0.21,1.12,"0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L",20]
[null,"2015-11-10","6#地下水",8.18,16.5,49,8.54,2.91,0.00126,0.115,0.00265,0.0432,"0.0003L",1.8,0.46,0.007,0.21,0.92,"0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","＜20"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾场）","2015-11-05","地下水取样点",6.55,76.4,97,2.51,4.31,0.0112,"—",0.00025,0.0867,"0.0003L",0.7,1.37,"0.003L",0.06,"0.02L","0.004L","0.00004L","0.0004L","0.00005L","0.004L","0.00009L",500]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.惠城区填埋场(惠州市垃圾填埋场)地下井干枯，无法取样。\n     2.惠阳区揽子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场和龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾场）地下水暂无评价依据。\n    "]