{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["广东省科学技术奖推荐项目公示情况表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"广东省科学技术奖推荐项目公示情况表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市科学技术局2015年度广东省科学技术奖推荐项目公示情况表",{"$nulls":7}," "]
["序号","项目名称","主要完成单位","主要完成人","项目简介","代表性论文名称","知识产权名称","推广应用情况"]
["惠州市"]
[1,"LED在汽车上的应用","惠州比亚迪实业有限公司","排名：1，姓名：王钊，完成单位：惠州比亚迪实业有限公司；排名：2，姓名：陈刚，完成单位：惠州比亚迪实业有限公司；排名：3，姓名：张旺，完成单位：惠州比亚迪实业有限公司；排名：4，姓名：唐俊，完成单位：惠州比亚迪实业有限公司；排名：5，姓名：蒋华玉，完成单位：惠州比亚迪实业有限公司；","1、项目主要技术内容     \n     项目研究新的材料或工艺，提高LED内量子效率；优化结构设计，采用优秀的二次光学设计，提高LED的能量利用率；研究高可靠、高效率的LED 成组驱动及智能控制技术，一体化车灯的EMC（Electro Magnetic Compatibility）设计技术；为了提高白光LED 的显色指数，可采用“蓝光LED＋黄光荧光粉＋少量红光荧光粉”的方案；采用不同衬底上外延生长GaN 材料，有图形化衬底外延、非极性或半极性外延、衬底转移、激光剥离、共晶焊接、ITO 电极、表面粗化和光子晶体等方法研发高亮芯片。\n 2、知识产权情况    \n    项目已申请专利16件，其中实新专利8件，发明专利1件，授权7件；申请国外专利7件。\n3、技术经济指标：\n白光LED器件的光效达到157 lm/W；暖白光灯具的整体光效达到121 lm/W；光出射度在0.01～0.8 lm/mm2，且均匀性达到80%；批量产品色温控制在5400±300K，显色性指数Ra≥85；部分灯具每千流明成本＜25元人民币；满足相关照明设计对于配光、光生物安全和照明电器常规安全标准的要求;建立年产5万套以上通用照明灯具、8万套LED车灯模组生产线并实现批量生产。\n4、应用推广\n    项目的白光LED器件已经成功应用于大巴车用灯管，红光LED已经成功应用于汽车尾灯，红、黄、蓝、白光LED已经成功应用于汽车仪表等显示指示部位。\n5、效益情况\n    项目累计新增销售额2369.6万元。",null,"一种LED基板固定组件；一种LED芯片；一种LED车灯控制电路；一种LED输出保护电路；一种恒流驱动电路；一种散热装置及具有该装置的灯具；一种灯具以及应用该灯具的车辆；一种白光发光二极管；衬底、垂直结构LED芯片及制备方法","      本项目已经建设一条LED尾灯生产线，已经成功供应数万套尾灯模组。建设了一条红外车灯生产线，成功供应数千套红外车灯模组。建设了一条车用灯管生产线，正在小批量试产。本项目的白光LED器件已经成功应用于大巴车用灯管，红光LED已经成功应用于汽车尾灯，红、黄、蓝、白光LED已经成功应用于汽车仪表等显示指示部位。培养一批有经验的LED车用灯具设计工程师和LED封装工程师。\n      本项目的白光LED器件已经成功应用于大巴车用灯管，红光LED已经成功应用于汽车尾灯，红、黄、蓝、白光LED已经成功应用于汽车仪表等显示指示部位。\n      事业部目前采取二步推广措施：加深与公司内部汽车产业群合作；加强与外部机动车厂商的联系，定期向客户推广新产品，在客户新品立项的阶段进入合作。"]
[2,"低吸湿耐无铅锡焊无卤阻燃PA46基工程塑料","惠州市华聚塑化科技有限公司,华南理工大学","排名：1，姓名：冉进成，完成单位：惠州市华聚塑化科技有限公司；排名：2，姓名：林晓丹，完成单位：其他；排名：3，姓名：官炳桂，完成单位：惠州市华聚塑化科技有限公司；排名：4，姓名：涂日先，完成单位：惠州市华聚塑化科技有限公司；排名：5，姓名：曾幸荣，完成单位：其他；排名：6，姓名：赖学军，完成单位：其他；排名：7，姓名：官炳荣，完成单位：惠州市华聚塑化科技有限公司；排名：8，姓名：刘典典，完成单位：惠州市华聚塑化科技有限公司；","1.项目主要技术内容\n本项目针对尼龙46（PA46）吸湿性高，湿态不耐高温无铅锡焊的缺点，采用聚苯醚（PPE）及纳米蒙脱土与之共混改性，降低PA46的吸水率；通过玻璃纤维增强，复配三聚氰胺聚磷酸盐（MPP）、包覆红磷等无卤阻燃剂和氧化铁阻燃协效剂，加入反应性增容剂、偶联剂和加工助剂，制备出低吸湿性耐高温无卤阻燃PA46/PPE工程塑料合金。研究PPE及其在PA46中分散形态对合金的吸湿性的影响，以及阻燃剂种类和用量、增容剂和加工助剂等对合金阻燃性能、力学性能和加工性能的影响，探讨各种阻燃剂的相互协同效应。\n2.知识产权情况\na.申请国家发明专利2项，其中一项已授权\n（1）一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法，专利号：ZL 201310042682.8；\n（2）一种耐湿态无铅锡焊的尼龙46复合材料及其制备方法，申请号：201210375296.6。\nb.发表科技学术论文2篇\n（1）冉进成，刘典典，杨兵等，玻纤增强PA46基复合材料的制备及性能研究[J].工程塑料应用, 2013,41{2}:16-19；\n（2）Xiaodan Lin, Bin Yang, Guangkai Wang et al.Smart Efficient Flame RetardantCarpets in non Halogen Retardant Polymers[J]，Advanced Materials Research 650,279-284 (2013)。\n3.技术经济指标及应用推广及效益情况\n    项目产品阻燃性达到UL94 V-0等级，拉伸强度≥120MPa，弯曲强度大于≥210MPa，冲击强度≥12.5 kJ/m2，热变形温度HDT≥280℃，干态耐锡焊性≥280℃，湿态耐锡焊性≥260℃，注塑成型加工性能良好。可应用于制备需要经受无铅锡焊的电子电器产品的接插件等耐高温塑料零部件领域。项目建立了年产2000吨的低吸湿性耐高温无卤阻燃PA46/PPE工程塑料合金生产线 。低吸湿耐无铅锡焊无卤阻燃PA46基工程塑料作为我公司高性能改性工程塑料产品之一，创新了企业产品体系，项目自2012年进入市场，经过实际应用，解决了一些应用中的关键技术问题，为企业产生了较好的经济效益。项目2012-2014年累计新增销售额1663.84万元，新增税收63.15万元，新增利润142.88万元。","Advanced Materials Research；工程塑料应用","一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法专利摘要；一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法专利证书","    目前耐无铅锡焊的工程塑料以耐高温尼龙为主，尤以尼龙9T的综合性能最好。尼龙6T虽然比尼龙9T具有更高的熔点，但因吸水率高于尼龙9T，电性能等稍逊于尼龙9T。PA46的熔点与尼龙9T相当，但吸水率过高，不能满足湿态下的耐无铅锡焊性的要求。但是，价格方面，尼龙9T每吨价格接近10万元，而PA46比尼龙9T尼龙6T便宜许多。因此，通过共混改性降低PA46的吸水率，用于替代部分尼龙9T有很高的经济实用性。\n    本项目研制的低吸湿耐无铅锡焊无卤阻燃PA46基工程塑料针对无铅锡焊新技术的要求开发，是耐高温尼龙家族中的高性能产品。产品干态耐锡焊性≥280℃，湿态耐锡焊性≥260℃，具有良好的机械性能和阻燃性，是电子电气工业上各种元件的理想材料，能承受焊接过程中的热能，诸如在表面贴装连接器、开关、骨架等应用上。产品高热变形温度使得塑料元件在焊接过程中能保持尺寸的稳定性。做成的连接器能在高达280℃的焊接温度下维持它们的尺寸一致性，而其它高性能塑料却发生变形。\n各种插件如：模块式接插件、屏蔽头、电源连接器、小间距连接器、分离式连接器、超小型D-连接器、存储卡连接器、SIMM插座、边缘穿孔卡连接器、ZIF-PGA连接器、DDR-DIMM和电话手机连接器等都可以上使用低吸湿耐无铅锡焊无卤阻燃PA46基工程塑料。\n    PA46在高温下既具有高硬度，兼具高韧性和良好的抗蠕变能力，综合性能优异，也可应用于变压器、过滤器、继电器和电动机中的绕线元件，以及电动机的各种部件，包括：端叠片、电刷托架、齿轮和端支架。另外，PA46能承受高强度和高负载、耐高温和在恶劣环境下工作，也非常适合于发动机区域的应用。"]
[3,"镁合金紫外光固化涂料的研制","惠州市嘉淇涂料有限公司,惠州学院","排名：1，姓名：胡燕捷，完成单位：惠州市嘉淇涂料有限公司；排名：2，姓名：胡德平，完成单位：惠州市嘉淇涂料有限公司；排名：3，姓名：马毅红，完成单位：惠州学院；排名：4，姓名：朱庆英，完成单位：惠州学院；排名：5，姓名：陶海霞，完成单位：其他；","1、项目主要技术内容：：紫外光固化（UV）保护底涂、紫外光固化（UV）加硬涂层、紫外光固化（UV）着色涂层、紫外光固化（UV）面涂等四种UV 涂料的研制；\n2、知识产权：镁合金紫外光固化（UV）涂料发明专利1 项及镁合金紫外光固化（UV）涂料技术标准1 套；\n3、技术指标：⑴附着力：脱落小于5% （用划格器在漆膜上划100 个1mm×1mm 的正方格,用美国3M 公司的610或810 型透明胶带拉5 次）；⑵耐磨性：≥350 圈不被磨穿 （用美国NOMAN TOOL，INC 生产的7-IBB 型磨耗仪，在175 克力作用下磨漆膜表面）；⑶硬度： ≥2H （中华铅笔，1 千克力，漆膜表面不被划伤）；⑷耐化学品性能：用99%乙醇，500 克力，棉球擦拭1000 次，漆膜无明显变化；⑸耐候性：-35℃/3.5h、25℃/5min、70℃3.5h，循环5 次，观察涂层无起皱、鼓泡或脱落等现象；⑹耐盐雾:35℃/85%RH/72h/5%盐，无腐蚀、变色或漆膜脱落等现象。\n4、经济指标：⑴UV 底油市场售价约为65-70 元/公斤，本项目生产成本控制在40 元/公斤左右，销售价格在55元/公斤左右；⑵UV 加硬涂层和UV 着色涂层由于内含耐磨加硬、色精等成份的价格差异较大，价格随其而定；⑶UV 面油市场售价约为135-140 元/公斤, 本项目的UV 面油成本控制在70 元/公斤左右，销售价格在110 元/公斤左右。\n整套紫外光固化（UV）涂料综合毛利率在35~40%左右。\n5、社会、经济效益：本项目研制的镁合金紫外光固化（UV）涂料成功在手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机上应用，可部分替代进口。按年产量500 吨计，产值约5 千多万，可为国内3G 产品制造商降低成本千万余元。同时还可大量减少有色贵金属的使用，对环保有较大益处。这项技术推广应用在汽车、航空及军工等行业，其社会、经济效益将是不可限量的。",null,"一种紫外光固化涂料及其应用；镁合金表面装饰用聚氨酯(PU)涂料","本项目整套产品研发成功后已在手机、笔记本电脑等3G数码产品及镁合金面板上应用，部分替代进口。东莞钜升、惠州裕元华阳等企业于2012年使用本项目研发产品至今，客户反应良好。"]
[4,"超高速永磁同步电主轴","惠州市大亚湾天马电子机械有限公司","排名：1，姓名：蔡向林，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：2，姓名：寄永信，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：3，姓名：戴松协，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：4，姓名：周启发，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：5，姓名：李波，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：6，姓名：林俊钦，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：7，姓名：陈刚，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；排名：8，姓名：邬振平，完成单位：惠州市大亚湾天马电子机械有限公司；","该项目主要研发适用于超高速永磁同步气浮轴承的电主轴调速系统。该产品被广泛应用到数控机床行业，直接相关的是PCB生产设备：如，钻床和铣床，间接相关的有数控铣床、磨床、车床等的电主轴的驱动控制。\n电主轴是由内装式电机直接驱动，以满足高速切削对机床“高速度、高精度、高可靠性及小振动”的要求，该超高速电主轴驱动器与电主轴本体设计、闭环矢量控制、交流伺服控制等技术相结合，满足PCB钻孔和铣床高性能加工的相关需要。\n该项目就技术上采用无传感器的控制策略进一步提升该产品竞争力。一方面，从用户的角度上分析，用户可以节约传感器的开支和安装传感器的加工成本，从而减小设备的体积，提高自身竞争力。另一方面，从技术上分析，驱动器可以减少由于安装误差带来的控制精度上的性能降低。\n",null,"一种数控机床用气浮电主轴","项目实施前，主要使用的电主轴为异步电主轴，异步电主轴效率中等，效率不高，输出力矩不稳定。\n该项目实施后电主轴先后研发了几个系列，其中比较突出的是MT-160、TM200这2个系列，同时也给公司带来经济效益，并且解决机械产品制造中的难题，如特殊的加工精度和表面加工质量，因此这项技术可以推广到各类装备制造业。高精度、超高速电主轴及其驱动器是承载高速切削技术的主体之一，是高精度、高效率高档数控机床的核心功能部件。钻孔直径可以到∅0.1mm或者更加小。采用无传感器永磁同步电主轴驱动算法以及高速度、高精度的控制算法。驱动器申请三个专利，名称分别为永磁同步电动机无位置传感器控制装置和控制方法、驱动一体化控制器和控制系统、消除非线性影响的控制系统和方法。\n"]
[5,"优质常规稻新品种泰四占的选育及推广应用","惠州市农业科学研究所","排名：1，姓名：罗亦云，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：2，姓名：曾海泉，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：3，姓名：王惠昭，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：4，姓名：江新晓，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：5，姓名：钟元和，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：6，姓名：王育城，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：7，姓名：罗华峰，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：8，姓名：朱江敏，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：9，姓名：叶永青，完成单位：惠州市农业科学研究所；排名：10，姓名：贺远东，完成单位：惠州市农业科学研究所；","本项目属农业应用技术领域，优质常规稻新品种“泰四占”是我单位在完成省科技厅科技计划项目“优质、高产、高（多）抗常规稻品种选育”（编号为2005B26001120）和惠州市科技计划项目“优质常规稻“泰四占”的选育及推广应用”（编号为2007P01）自主研究的科研成果。常规稻新品种“泰四占”于2006年1月通过了广东省农作物品种审定委员会的审定（审定编号2006001），2007年12月进行成果登记（登记号粤科成登字20070487）。\n1.主要技术内容：\n我所承担省市科技计划项目组成员利用胜优1号与泰国软性米品种泰引1号杂交育成的胜泰1号作母本与七四占作父本杂交。杂交当代认真观察胚的发育情况，在F1代处理区头三株设对照，认真观察杂交后代形态发育状况、出穗期、结实情况、成熟情况，F2代群体分离大，选留综合性状好的单株，并对单株进行出糙筛选，淘汰垩白大，外观米质差的单株，F3代采用系谱选择。采用异季选育，应用系谱选择法，对基因分离重组的各世代材料从株型、熟期、抗病、米质、穗部性状进行严格选样和鉴定，经6个世代对株型、熟期、抗病性、米质、产量等性状进行选择和鉴定，于2001年早造育成遗传性状稳定，符合育种目标要求的优质常规稻新品种，遂定名为“泰四占”。\n2.主要技术经济指标：\n2003年早造参加广东省常规稻优质组区试，平均每667㎡产量为434.79㎏，比对照种粤香占增产0.93%，增产不显著；2004年早造参加复试，平均每667㎡产量为483.94㎏，比对照种粤香占减产0.11%，减产不显著； 2004年早造参加广东省生产试验，平均产量为465.67㎏/667㎡，比对照种粤香占减产2.30%。\n泰四占为感温型常规稻品种，早造全生育期127～130天，比省区域试验和生产性试验对照种粤香占迟熟2～3天，产量与粤香占相当，早造米质达国标优质3级，省标优质特二级，中感稻瘟病，感白叶枯病，适宜我省各稻作区早、晚造种植。具有米质优、高产稳产、适应性广及整体素质和综合水平较好等优点。\n3.促进行业科技进步作用及应用推广情况：\n泰四占通过省农作物品种审定后，“优质常规稻泰四占推广应用”项目于2007年列为惠州市农技推广项目（惠市农推广奖[2007]2号）。“优质常规稻泰四占的推广应用”获2008年惠州市农技推广奖二等奖、获2009年广东省农技推广奖三等奖，“优质常规稻泰四占的选育及推广”获2010年惠州市科学技术奖一等奖。据惠州、河源、肇庆、茂名、中山、江门及阳江市应用单位统计，该种自2006年1月审定至2012年12月在全省累计种植面积257.18万亩，总产稻谷123.3698万吨，总产值221134.4万元，新增产稻谷11.8379万吨，新增社会效益28031.6万元。","优质常规稻泰四占的推广.惠州科技.朱江敏.钟元和.曾海泉。；水稻新品种泰四占的特征特性及栽培技术。中国稻米。曾海泉，罗亦云，罗华锋，朱江敏。；特优质高产水稻新品种泰四占的选育。广东农业科学。钟元和，罗华锋，罗亦云，王惠昭，叶永青。","泰四占","泰四占通过省农作物品种审定后,据惠州、河源、肇庆、茂名、中山、江门及阳江市应用单位统计，该种自2006年1月审定至2012年12月在全省累计种植面积257.18万亩，总产稻谷123.3698万吨，总产值221134.4万元，新增产稻谷11.8379万吨，新增社会效益28031.6万元。其中惠州应用面积93.2万亩，总产值80152万元，新增社会效益10158.8万元，节约成本932万元；河源应用面积26.7万亩，总产值22618万元，新增经济效益2910.3万元，节约成本267万元；肇庆应用面积22.4万亩，总产值19264万元，新增社会效益2441.6万元，节约成本227万元；茂名应用面积40.7万亩，总产值34961.3万元，新增社会效益4436.3万元，节约成本407万元；中山应用面积13.1万亩，总产值11266万元，新增社会效益1427.9万元，节约成本131万元；江门337.9万元，节约成本31万元。"]
[6,"广东名优中成药罗浮山百草油二次开发研究","广东罗浮山国药股份有限公司","排名：1，姓名：廖志钟，完成单位：广东罗浮山国药股份有限公司；排名：2，姓名：滕云霞，完成单位：广东罗浮山国药股份有限公司；排名：3，姓名：诸葛含含，完成单位：广东罗浮山国药股份有限公司；排名：4，姓名：曹伟，完成单位：广东罗浮山国药股份有限公司；排名：5，姓名：邓敏，完成单位：广东罗浮山国药股份有限公司；","1、主要技术内容：\n①增加本品更全面的含量测定方法，采用气相色谱法测定本品中薄荷脑、水杨酸甲酯、丁香罗勒油、冰片等的含量；\n②增加本品穴位涂擦的使用方法，通过国家药品标准注册程序，修订本品适用方法，更全面体现本品中药外治特色；\n③针对本品使用的多个无国家标准的广东省地方药材，建立标准，为广东省地方药材第二册的汇编提供支撑；\n④针对本品体外抗病毒、外擦治疗疴呕肚痛、冻疮，探讨本品外治的有效性，积累药理及临床使用资料，为增加本品主治证奠定基础，条件充分时申请增加功能主治，即开展相应的临床验证研究。\n2、知识产权情况\n针对项目产品罗浮山百草油，于2007年申请发明专利“一种中药外用搽剂”，并于2011年9月28日获的授权，发明专利号为：ZL200710031450.7。\n2011年5月“罗浮山百草油制作技艺”被评为国家级非物质文化遗产。\n2013年“罗浮山百草油制作技艺”被评为广东省非物质文化遗产生产性保护示范基地。\n2013年6月本项目“广东名优中成药罗浮山百草油二次开发研究”获得博罗县科学技术奖二等奖。\n2014年5月罗浮山百草油专利“一种中药外用搽剂”获得惠州市科学技术奖专利类优秀奖。\n2014年12月“罗浮山百草油”被认定为广东省高新技术产品。\n3、技术经济指标\n通过质量标准提高、增加新的适应症、细化量化使用方法、处方中药材标准等一系列研究，从本质上提高了罗浮山百草油的质量、用药的安全性和可靠性，更加完善其药效与功能，从而保证产品具有更广阔的市场前景与发展空间。该成果实施以来，罗浮山百草油的年销售量翻了4-5倍；年销售额持续增长，从2009年300万元增长至2011年1500多万元，为企业带来可观经济收益。同时，本品作为罗浮山景区特色旅游产品，销售额的大幅提高，也为繁荣当地旅游产业作出贡献。\n4、应用推广及效益情况\n通过对罗浮山百草油开展二次开发研究，产品质量标准得到了优化提高，用法用量进行了细化，增加了治疗急慢性胃肠炎引起的腹胀腹痛、腹泻、恶心呕吐、预防和防治轻度冻疮等症。该成果开创了一种中药内病外治的新方法，为和总要内病外治研究开创了一条崭新的道路。\n成果实施后本品的投产扩大，而本品属于中药制剂产业链的末端，其所用药材均为人工种植栽培的道地药材，可带动相关中药的种植，增加药农的收入及拉动上下游产业的发展。同时作为区域旅游产品，为罗浮山旅游文化起到宣传作用，为繁荣当地经济、发扬中医药文化贡献力量。","采用气相色谱法同时测定罗浮山百草油中3种成分的含量研究","一种中药外用搽剂；一种中药外用搽剂；药品生产许可证","      作为国家非物质文化遗产的罗浮山百草油，一直是我公司的拳头产品，是集古代劳动人民智慧与现代科技与一体的产物。作为罗浮山旅游文化的一部分，罗浮山百草油一直深受广大岭南人的爱戴，是广大患者心中理想的药品。通过质量标准提高研究、增加新的适应症研究、细化量化使用方法的研究、处方中药材标准的研究，从本质上提高了罗浮山百草油的质量。提高了本品用药的安全性和可靠性。通过一系列的基础研究，将更加完善本品的药效与功能，从而保证该产品具有更加广阔的市场前景与发展空间，从根本上改变本品的销售方式，为公司创造更多的市场利润。通过罗浮山旅游文化及国家非物质文化遗产称号的推动作用，相信经过公司的努力，该品种一定能够成为广东省乃至全国的著名产品，并深受广大消费者的爱戴。"]
[7,"粉单竹林高效培育及可持续经营技术","惠州市林业科学研究所","排名：1，姓名：周纪刚，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：2，姓名：徐平，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：3，姓名：舒夏竺，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：4，姓名：陈红跃，完成单位：其他；排名：5，姓名：黄竞中，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：6，姓名：邓仿东，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：7，姓名：牛晓楠，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：8，姓名：周建芬，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：9，姓名：王少东，完成单位：惠州市林业科学研究所；排名：10，姓名：叶喜青，完成单位：其他；","    本项目研究内容包括：粉单竹地理分布研究，省内粉单竹不同地理种源引种研究，粉单竹育苗技术研究（埋秆育苗、埋节育苗），粉单竹造林技术研究（不同立地条件的造林、林地管理和采伐），粉单竹病虫害调查及防治研究（自然生长、人工管理），粉单竹林生态系统研究（林木生长、林地植物多样性、林地持水特性、林地土壤化学特性、林地土壤微生物和酶活性、林冠层结构），粉单竹在景观设计中的应用探讨，粉单竹丰产栽培技术应用与推广，粉单竹产业发展对策探讨。\n    从查新检索的结果看，关于粉单竹的栽培、特性、病虫防治、适应性等方面的研究有一些报道，除项目成员的论文涉及粉单竹的栽培、病虫防治的报道外，其余文献主要涉及粉单竹的特性、引种、适应性方面的报道。由此可见，项目开展的内容包括：摸清了粉单竹具体地理分布，并对广东省内粉单竹栽培优势区域进行了划分；对粉单竹不同地理种源、不同育苗方式、不同立地造林、抚育、采伐、主要病虫害防治、生态效应、生态系统健康、景观应用及产业发展等开展了一系列全面、系统的调查、试验与分析研究；粉单竹高效培育及可持续经营技术，适用于大部分粉单竹产区的粉单竹栽培等研究，未见有其他文献报道。\n     主要技术经济指标：Ⅰ类为沿岸河滩地或村前屋后，立竹度10～11千株/公顷，平均径6～7厘米，年产量90吨/ 公顷；Ⅱ类为丘陵山脚或缓坡，立竹度10～11千株/公顷，平均径5～6厘米，年产量80吨/ 公顷。\n    该项目累计建设粉单竹丰产栽培示范林4000亩，推广10万亩，结果均显示：采用丰产栽培技术种植，第四年每亩可产竹6000kg，每亩净增2000kg，总产量比应用前提高了50%以上。粉单竹高效培育及可持续经营技术的应用，产量的提高，有效缓解市场对竹牙签、竹编产品原材料供不应求的矛盾。该技术的推广应用，有利于提高当地竹材产量，增加林业产值，促进竹制品的开发利用；有利于调整林种树种结构，提高林分质量，提高森林覆盖率，进一步改善农村的生态环境和美化农村的生活环境；也有利于提高群众种植的粉单竹的积极性，提供就业机会，推动山区经济的发展和进一步推进惠州社会主义新农村建设。通过推广项目的实施，提高了粉单竹产量，取得了显著的经济、社会和生态效益。\n\n","不同立地条件粉单竹林生长及林地土壤肥力状况研究/广东林业科技；广东粉单竹主要病虫害及其综合防治/广东林勘设计；广东粉单竹病虫害调查及防治/林业实用技术；粉单竹丰产栽培技术研究/广东林业科技；粉单竹林冠结构与林地植物多样性研究惠州学院学报；粉单竹研究现状与发展对策/广东林勘设计；龙门县粉单竹产业发展现状及对策/惠州学院学报；龙门县粉单竹林生态系统健康研究/惠州学院学报",null,"    该技术为粉单竹栽培和推广提供了指导作用，对提高竹林生产力、促进林农增收、保护生物多样性、改善生态环境等意义重大，适用于国营、集体和接受国家计划的合股、合作经营规模化等营林单位的所有粉单竹的栽培，也适用于个体造林。\n    惠州市林业科技推广站、龙门县林业局、龙门县经济林场、蓝田林场、龙华林业站、天堂山林业站、左潭林业站、龙门县永汉镇合口村村委、龙门县裕华竹制品实业有限公司等单位、部门，先后都为该成果提供了相关应用证明，累计建设粉单竹丰产栽培示范林4000亩，推广10万亩，结果均显示：采用丰产栽培技术种植，第四年每亩可产竹6000kg，每亩净增2000kg，总产量比应用前提高了50%以上。粉单竹高效培育及可持续经营技术的应用，产量的提高，有效缓解市场对竹牙签、竹编产品原材料供不应求的矛盾。该技术的推广应用，有利于提高当地竹材产量，增加林业产值，促进竹制品的开发利用；有利于调整林种树种结构，提高林分质量，提高森林覆盖率，进一步改善农村的生态环境和美化农村的生活环境；也有利于提高群众种植的粉单竹的积极性，提供就业机会，推动山区经济的发展和进一步推进惠州社会主义新农村建设。通过推广项目的实施，提高了粉单竹产量，取得了显著的经济、社会和生态效益。\n   主要推广措施：加大投入力度，引导农民因地制宜，种竹致富，提高农民群众种植粉单竹的积极性；建立完善的科技服务体系，通过现场示范教导，疑难问题解答，组织培训班学习培训等多种形式，积极开展技术指导，使竹农快速掌握该丰产栽培技术；加强竹材制品开发利用方面的研究，除保持本地特色的竹产品外，可引进开发高新技术产品，如开发竹炭、竹醋液，增加竹材造纸，竹材精深加工技术的研究与开发，保证粉单竹的生产、销售途径顺畅，保障竹农的效益。\n"]
[8,"光伏发电系统集成及逆变电源研发成果产业化","天宝电子(惠州)有限公司,中山大学,惠州天能源科技有限公司","排名：1，姓名：朱昌亚，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：2，姓名：付青，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：3，姓名：刘立强，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：4，姓名：汤能文，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：5，姓名：鲁忠渝，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：6，姓名：李松，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：7，姓名：黄志良，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：8，姓名：卢文，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：9，姓名：姜靖，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；排名：10，姓名：向华，完成单位：天宝电子(惠州)有限公司；","  1、主要技术内容：结合实际应用突破一系列国内产业行业面临的瓶颈问题：1）综合利用遗传算法等智能算法对光伏发电系统进行优化设计，提高整个系统运行稳定性和供电可靠性，并降低系统成本和维修费用； 2）基于自适应预测算法的最大功率跟踪方法，提高光伏阵列最大功率点跟踪速度； 3）嵌入式谐波补偿控制模块，突破谐波有源治理技术及其与光伏利用技术结合等关键技术问题，提高馈电电能质量。\n2、授权专利情况：形成了23项专利和1项软件著作权，其中发明专利申请了11项，授权1项；实用新型专利12项，全部授权。发表了6篇论文和1本专著。\n3、技术指标情况： 1）光伏逆变器功率分别为3KW、5KW、11KW、50KW和100KW； 2）整机效率≥95%； 3）产品通过相关部门测试检验，取得相关安全认证；4）实现自适应预测MPPT控制功能，MPPT跟踪速度&lt;20ms；5）实现并网正弦电流畸变率≤3%。与国内外同类技术、产品对比的先进性：1）可接入阵列串联数是2~4串，国内外代表企业的是1串； 2）总电流波形畸变率是&lt;3%，国内外代表企业的是&lt;4%； 3）最大效率是98.1%，国内代表企业的是&lt;95%；国外代表企业的是96.9%； 4）欧洲效率是97.7%，国内代表企业的是&lt;93%。国外代表企业的是96.5%。 \n4、经济指标情况：项目由第一完成单位与第三完成单位实施产业化，2012年-2014年：第一完成单位新增销售额63668.63万元、新增利润1417.88万元、新增税收1228.95万元；第三完成单位新增销售额7077.52万元、新增利润67.07万元、新增税收138.26万元。两个单位三年共新增销售额70746.15万元、新增利润1484.95万元，新增税收1367.21万元。应用项目技术与产品第一完成单位自投资建设了1.6MW光伏发电应用系统示范工程，年发电量月176万度电，按电站25年寿命计算，可实现4400万元的经济收益。\n5、应用及效益情况：项目产品与技术应用在承担单位自有厂房屋顶光伏电站1.6MW项目（2013年并网发电）、潍坊市综合保税区15.1MW光伏发电示范项目、润峰电力有限公司20MW逆变电源应用项目、湘潭30MW逆变电源应用项目、内蒙古和林格尔县城关镇30MW光伏电站项目、天恩荣辉50MW荒山农业光伏一体化项目、潍坊市临朐县五井镇20MW光伏发电项目以及华南理工大学、香港、澳大利亚、印度、南非等国家与地区超过80个项目中。项目研制自主知识产权的逆变电源，形成了多个功率等级的光伏并网逆变电源产品，通过了相关部门的检测认证并通过了金太阳认证、CE和GS等国际认证，在外形外观、最大功率跟踪技术、电能质量和效率方面都有自己的特点和优势，建成了年产10万台以上的生产能力，形成了规模化的生产销售，近三年销售额总计达7亿多元，新增利润1400多万元，新增税收1300多万元。","基于SAA的光伏系统MPPT技术研究/中山大学学报（自然科学版）；基于小波变换的谐波检测技术/电力系统及其自动化学报；基于神经网络自适应预测算法的谐波检测/电工技术学报；基于自适应预测算法的光伏系统MPPT技术研究/太阳能学报；太阳能基础理论与建模估算技术/电子工业出版社；户用型光伏供电系统DC-DC 变换器的研究/舰船电子对抗；非均衡负载独立光伏发电系统参数设计方法的研究/新能源进展","一种光伏并网逆变器的输入保护装置；一种具有无功补偿功能的光伏并网系统；一种具有高效光伏并网功能的混合有源电力滤波器；一种基于TMS320F2812的光伏并网及电能质量综合治理装置；一种太阳能与电能双向变换系统；一种解决光伏并网逆变器早晚频繁启动的智能控制装置；光伏储能逆控一体机的短路及过载保护电路；光伏逆变器网络监控软件；混合电力光伏储能系统逆控一体机；防止PV反接和提高充电效率的光伏充电电路","项目形成了3KW、5KW、11KW、50KW、100KW和500kw等多个功率等级的光伏并网逆变电源产品，通过了相关部门的检测认证并通过了金太阳认证、CE和GS等国际认证，在外形外观、最大功率跟踪技术、电能质量和效率方面都有自己的特点和优势，建成了年产10万台以上的生产能力，形成了规模化的生产销售，近三年销售额总计达7亿多元，新增利润1400多万元，新增税收1300多万元。\n项目形成了系统化的光伏发电应用系统设计技术，将技术应用于光伏发电电站的建设，在第一完成单位自有厂房建设成1.6MW光伏电站，年发电量176万度电，25年电站可实现4400万元的经济收益。第三完成单位及其控股子公司建设150多MW的光伏发电应用系统，25年电费收益就将高达40亿元。\n产品2012年开始在惠州市锦湖实业发展有限公司、惠州天一光电有限公司、惠州市天然光电科技有限公司等得到了很好的应用，经长期运行，通过用户评价：产品运行稳定、性能优秀、自动化程度高，获得用户的一致好评。\n项目产品与技术应用在潍坊市综合保税区集中连片15.1MW光伏发电示范项目、润峰电力有限公司20MW逆变电源应用项目、湘潭30MW逆变电源应用项目等在2014年已建成并网发电；内蒙古和林格尔县城关镇30MW光伏电站项目、天恩荣辉50MW荒山农业光伏一体化项目、潍坊市临朐县五井镇20MW光伏发电项目以及华南理工大学、香港、澳大利亚、印度、南非等国家与地区超过80个项目中。\n"]
[9,"建筑结构加固设计YHJZ-2008的研发与应用软件V3.3","惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司","排名：1，姓名：黄振华，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：2，姓名：方东，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：3，姓名：王志刚，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：4，姓名：曾凡恩，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：5，姓名：罗洪辉，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：6，姓名：姜瑞娟，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：7，姓名：尧国皇，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：8，姓名：张如志，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：9，姓名：杨伟欣，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；排名：10，姓名：杨伟清，完成单位：惠州市艺绘建设工程技术咨询有限公司；","1.本项目所属科学技术领域为建筑交通与水利专业。\n2.主要技术内容\n2.1 发明的建筑加固设计软件，解决了繁琐复杂的传统手算加固设计，应用 delphi7.0 技术开发出7 个加固施工技术的计算，独创的自动生成计算书的技术解决了手算的技术难题，显著改善软件计算的高效性能，该指标达到了国际同类加固设计软件的最高水平；\n2.2 已开发的 7 个系列的加固设计模块运算，达到国内领先水平。\n3．技术经济指标\n3.1 软件包括了目前加固施工技术的计算模式:\n1）外粘钢板加固 2）碳纤维加固 3）增大截面加固 4）外粘型钢加固 5）钢绞线网片加固 6） 植筋锚固 7）砌体结构抗震加固，以上计算模块针对了工程中最典型的构件加固类型,其设计过程依据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 的基本要求,软件操作简捷，用户只需输入该构件的内力和基本信息, 软件将自动生成计算书。此软件整个运算过程简洁、快速、高效。\n3.2 在建筑结构加固设计软件领域占有约国内市场的23%份额，率先开发出自动生成计算书这一国内仅有、技术水平国际领先的产品。\n4.应用推广情况：\n4.1 应用领域：土木房屋建筑、水利堤坝、市政路桥、港口航道等。\n4.2 应用单位：住建局、土木工程项目管理公司、建筑企事业单位、设计院。将计算机软件编程技术应用于建筑结构加固领域，结合工程构件模型库、七大加固方法，利用科学计算，有效解决建筑结构加固领域长期依赖工程经验施工，造成的过度加固、超量加固、加固失衡等问题，促使建筑行业减少浪费，实现建筑结构加固成本最优化。\n4.3 提升建筑加固设计的运算水平，促进建筑软件设计的发展，围绕实现建筑加固设计软件设计由低端向高端、“大”国向“强”国转变的战略目标，提升建筑结构加固设计软件行业核心竞争力，实现自主知识产权的建筑加固设计软件产业化。\n4.4 促进建筑加固设计软件产业链的协调发展，此软件的不断发展带动中国建筑加固行业的技术进步，此软件占结构设计师的传统手算时间成本的5%左右，本项目对我国建筑业的发展具有非常重要的意义。 ","《建筑结构加固设计软件YHJZ-2008 ——增大截面加固与软件设计》/《城市建设》/黄 振华 方东 陈 斌 罗洪辉/；《建筑结构加固设计软件YHJZ-2008应用实例》/《建设者》/黄振华 罗洪辉 张如志；《建筑结构加固设计软件YHJZ-2008应用实例》/《科技创业》/黄振华 罗洪辉 张如志；《碳纤维复合 片在加固技术 中的应用》/《 工程建设与设 计》/黄振华 罗洪辉 张如志 王庆书 曾凡 恩/；《钢筋混凝土柱外包粘钢在加固技术中的应用》/《工程建设与设计》/黄振华 吴建斌  廖勇文；《高强纤维布在钢筋混凝土结构加固技术的应用》/《工程建设与设计》/黄振华 杨霏  王庆书；建筑结构加固设计软件YHJZ-2008-碳纤维复合材料加固法研究与应用 》/《建设者》 /黄振华 方东 陈斌 罗洪辉 张如志/","建筑结构加固设计 YHJZ-2008 的研发与应用软件V3.3","1）在国内首次用 delphi7.0 编程软件开发出《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006、《混 凝土结构设计规范》GB50010-2002的7个加固施工技术（外粘钢板加固、碳纤维加固、增大截面加固、外粘型钢加固、钢绞线网片加固、植筋锚固、砌体结构抗震加固）的设计软件， 达到国内领先水平。\n2）发明的自动生成 word 格式的加固计算书技术，改善了加固计算的高效性和可控性，解决了传统手算的问题，该项目获得了国家版权局计算机软件著作权登记证书，从技术上处于世界先进水平，属国内首创。\n3)目前的建筑结构加固基本上是针对构造和承载能力不足的构件，缺乏从结构总体上的把握与判别,导致加固有时会适得其反。本项目国内首次融合结构设计领域的建筑抗震设计中的概念设计、混凝土结构设计中的强柱弱梁强节点等理论，进行加固方法、加固材料的用量的自动计算，创新性地实现了建筑结构加固的安全可靠。\n4)本项目内化海量工程典型构件模型库及受力图、内力图、弯矩图，以七大加固方法为基础，让建筑结构设计师摆脱以经验为主估算为辅的粗放型设计，采用图形化、规范化的基于事实型建筑数据的全新建筑结构加固设计方法，实现建筑结构加固工程用料精确化、结构加固工艺标准化。\n5）所支持的论文：\n《建筑结构加固设计软件 YHJZ-2008-碳纤维复合材料加固法研究与应用》发表《建设者》2010 第 9 期；\n《建筑结构加固设计软件 YHJZ-2008 ——增大截面加固与软件设计》发表《城市建设》2010第 59 期；\n《碳纤维复合片材在加固技术中的应用》发表《工程建设与设计》2013 第 1 期。 "]
[10,"电动汽车电池热管理系统和电控压缩机节能控制技术","惠州市德赛西威汽车电子有限公司","排名：1，姓名：钟启兴，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：2，姓名：刘朝晖，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：3，姓名：陈震，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：4，姓名：曹以建，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：5，姓名：付源，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：6，姓名：罗作煌，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：7，姓名：薛新超，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；排名：8，姓名：刘亿锋，完成单位：惠州市德赛西威汽车电子有限公司；","本项目所研究的汽车空调控制器为全自动空调控制器，除了具备传统自动控调控制器的基本特性以外，本项目所研究的在混合动力/纯电动车上实现的汽车电池热管理系统是本产品的一大特色。\n与部分国内外同类型产品的比较：\n目前，国内外生产全自动空调控制器的厂家不少，但是在国内，有技术能力足以为纯电动/混合电动车配置全自动汽车空调控制器厂商非常少。在国外，几款较为知名的混合动力车如凯美瑞混合动力车、本田思域、大众途锐都只是带有普通功能的空调控制器，并不带有电池热管理功能。又如丰田公司生产的混合动力车——普锐斯，它的汽车空调控制器供应商为日本电装，但它所配置的空调控制器并不带电池温度管理功能，而且它的压缩机也没有带两个蒸发器，与本项目所述的带双蒸发器多目标控制相比，要简单许多。目前，在国内外还未发现一款汽车空调控制器带有电池温度管理的功能，这也是本产品的一大特色。\n本项目完成在混合动力与电动车的上具有电控压缩机控制与电池热管理的功能的汽车空调控制器的开发，实现了为基于电动力的新型车辆配套的空调控制器的开发与研制。其中以节能的思想为主导的电控压缩机的控制策略的应用将有助于减少汽车空调系统的能量消耗，广泛应用将带来一定的社会效益，并对国内汽车空调产业起到示范的作用。另外，在传统的空调控制器中，往往是关注于车厢内的环境控制，在空调控制器上进行电池的热管理控制十分少见。本项目将研究在空调控制器上进行电池的热管理，为空调控制器在车身各模块的热管理中的应用开辟了一条新的道路，具有较为重要的意义。\n德赛西威汽车电子有限公司继承了其前身西门子威迪欧汽车电子有公司的汽车空调控制器业务，并不断进行自主研发，已经完全具备了独立开发全自动空调控制器设计的能力。与国内其他汽车零部件供应厂商相比，德赛西威的空调控制器业务起步较早，产品性能稳定，价格实惠，具有较强竞争力，产品遍布国内各大汽车厂商，市场占有率约百分之十。\n随着国内人们生活水平的提高，轿车在人们生活中扮演重要的角色。而汽车空调作为汽车使用舒适性的衡量标准之一，要求也越来越高。长期以来，我国轿车空调的自动控制水平较低，大多处于手动或半自动状态，手动控制一方面会出现车室温度达不到舒适性、节能性的要求；另一方面容易分散注意力，不利于安全。实现轿车空调的自动控制是必然趋势。国外高级轿车上一般都装有全自动的空调系统，能根据汽车的状态参数自动地调节车内温度，而国内大部分高档轿车的空调控制器都是依靠进口。\n在混合动力/纯电动车成为各大车厂研究热点的同时，我们也进行针对汽车空调控制器的设计研究工作。随着混合动力/纯电动车的车型不断增多，本项目所研究的针对这类新型汽车所设计的汽车空调控制器必将有着广阔的应用前景。\n\n\n",null,"一种汽车空调制冷能力异常检测方法；一种汽车空调控制器旋钮溃缩机械结构；一种自动控制内外循环的汽车空凋控制系统；一种车载湿度控制系统；一种车载空调；汽车空调出风温度控制方法；空调变排量压缩机的节能控制方法；空调变排量压缩机的节能控制装置和控制方法；空调控制器光学测试设备","德赛西威汽车电子有限公司继承了其前身西门子威迪欧汽车电子有公司的汽车空调控制器业务，并不断进行自主研发，已经完全具备了独立开发全自动空调控制器设计的能力。与国内其他汽车零部件供应厂商相比，德赛西威的空调控制器业务起步较早，产品性能稳定，价格实惠，具有较强竞争力，产品遍布国内各大汽车厂商，市场占有率约10%。\n随着国内人们生活水平的提高，轿车在人们生活中扮演重要的角色。而汽车空调作为汽车使用舒适性的衡量标准之一，要求也越来越高。长期以来，我国轿车空调的自动控制水平较低，大多处于手动或半自动状态，手动控制一方面会出现车室温度达不到舒适性、节能性的要求；另一方面容易分散注意力，不利于安全。实现轿车空调的自动控制是必然趋势。国外高级轿车上一般都装有全自动的空调系统，能根据汽车的状态参数自动地调节车内温度，而国内大部分高档轿车的空调控制器都是依靠进口。\n在混合动力/纯电动车成为各大车厂研究热点的同时，我们也进行针对汽车空调控制器的设计研究工作。随着混合动力/纯电动车的车型不断增多，本项目所研究的针对这类新型汽车所设计的汽车空调控制器必将有着广阔的应用前景。\n目前能源紧缺问题日益严峻，电动汽车时代正逐步到来，电动汽车空调系统的发展是电动汽车发展的关键之一，电动、混合动力车辆中实现节能的本质在于压缩机与制暖设备的应用。本产品的研究完成了在电动、混合动力车上具有电控压缩机控制和电池热管理功能的汽车空调控制器的开发，实现了基于电动力的新型车辆配套的空调控制器的开发与研制。另外与传统的空调控制器相比，本产品研究的空调控制器进行了电池热管理，为空调控制器的车身各模块的热管理的应用开辟了一条新道路，本产品必将成为国内车厂首选产品。\n近年来，随着中国汽车产业发展和汽车电子市场快速兴起，中国汽车电子产业也取得了长足的发展，中国汽车电子产业正逐步呈现出中国计算机类、消费电子类等成熟的电子产业发展初期的景象，巨大的产业潜力一触即发。本产品上市前，混合动力和电动空调系统中的电动压缩机，电动热泵系统以及新型制冷剂等关键技术，国际上也仅有少数机构从事相关研究，取得了初步成果，但是相关核心技术仍然掌握在以日本和欧美为主的企业手中。混合动力和电动汽车空调系统已经没有理论欠缺及大的技术障碍，其产业化的关键问题在于系统的集成和一体化设计技术和核心零部件性能优化以及空调系统的集成控制技术。同时空调系统在能耗水平和效率方面仍然有较大限制，如全开空调时，电池续航里程减少40-50%以上。通过本产品的上市，研究了国际上已经取得的相关成果，并在此基础上开发出具有自主知识产权的混合动力和电动汽车空调系统，开展了空调系统一体化设计和核心零部件性能优化技术以及产业化技术研究，为混合动力和电动汽车的产业化创造了条件，也将给整个汽车空调以及整车热管理等产业带来技术上的革新，为产业的发展迎来新的契机。"]