{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2014年第2季度"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2014年第2季度","index":0,"n_rows":12,"n_cols":19,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,18],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[2,18,3,18],[4,0,9,0],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,0,10,2],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：           惠州市2014年第2季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":16},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","烟尘",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢",null,"镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州广惠能源有限公司","2014-04-11","1#焚烧炉废气处理后排口",48168,9.7,17.8,14,25,86,159,{"v":5.7,"d":"5.70"},10.8,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",0.000261,0.000492,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
[null,"2014-05-13","4#焚烧炉废气处理后排口",43054,3.6,7.9,15,32,84,183,2.69,5.98,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",6e-06,1.4e-05,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
[null,"2014-06-13","4#焚烧炉废气处理后排口",52025,10.1,16.4,16,26,91,147,"0.9L","0.9L","0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",3e-06,5e-06,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
["执行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）",{"$nulls":4},80,null,260,null,400,null,75,null,0.1,null,1.6,null,0.2,1]
["评价",{"$nulls":4},"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标","达标"]