{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水处理厂监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水处理厂监测数据审核表","index":0,"n_rows":536,"n_cols":14,"rows_kept":536,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,18,4],[2,5,18,5],[20,0,37,0],[20,1,37,1],[20,2,37,2],[20,3,37,3],[20,4,36,4],[20,5,36,5],[38,0,55,0],[38,1,55,1],[38,2,55,2],[38,3,55,3],[38,4,55,4],[38,5,55,5],[56,0,73,0],[56,1,73,1],[56,2,73,2],[56,3,73,3],[56,4,72,4],[56,5,72,5],[74,0,91,0],[74,1,91,1],[74,2,91,2],[74,3,91,3],[74,4,90,4],[74,5,90,5],[92,0,109,0],[92,1,109,1],[92,2,109,2],[92,3,109,3],[92,4,102,4],[92,5,102,5],[103,4,109,5],[110,0,127,0],[110,1,127,1],[110,2,127,2],[110,3,127,3],[110,4,126,4],[110,5,126,5],[128,0,145,0],[128,1,145,1],[128,2,145,2],[128,3,145,3],[128,4,145,4],[128,5,145,5],[146,0,163,0],[146,1,163,1],[146,2,163,2],[146,3,163,3],[146,4,162,4],[146,5,162,5],[164,0,181,0],[164,1,181,1],[164,2,181,2],[164,3,181,3],[164,4,181,4],[164,5,181,5],[182,0,199,0],[182,1,199,1],[182,2,199,2],[182,3,199,3],[182,4,185,4],[182,5,185,5],[186,4,199,4],[186,5,199,5],[200,0,217,0],[200,1,217,1],[200,2,217,2],[200,3,217,3],[200,4,202,4],[200,5,202,5],[203,4,217,4],[203,5,217,5],[218,0,235,0],[218,1,235,1],[218,2,235,2],[218,3,235,3],[218,4,220,4],[218,5,220,5],[221,4,235,4],[221,5,235,5],[236,0,245,0],[236,1,245,1],[236,2,245,2],[236,3,245,3],[236,4,245,4],[236,5,245,5],[246,0,263,0],[246,1,263,1],[246,2,263,2],[246,3,263,3],[246,4,248,4],[246,5,248,5],[249,4,263,4],[249,5,263,5],[264,0,281,0],[264,1,281,1],[264,2,281,2],[264,3,281,3],[264,4,266,4],[264,5,266,5],[267,4,281,4],[267,5,281,5],[282,0,299,0],[282,1,299,1],[282,2,299,2],[282,3,299,3],[282,4,284,4],[282,5,284,5],[285,4,299,4],[285,5,299,5],[300,0,317,0],[300,1,317,1],[300,2,317,2],[300,3,317,3],[300,4,302,4],[300,5,302,5],[303,4,317,4],[303,5,317,5],[318,0,335,0],[318,1,335,1],[318,2,335,2],[318,3,335,3],[318,4,320,4],[318,5,320,5],[321,4,335,4],[321,5,335,5],[336,0,353,0],[336,1,353,1],[336,2,353,2],[336,3,353,3],[336,4,338,4],[336,5,338,5],[339,4,353,4],[339,5,353,5],[354,0,371,0],[354,1,371,1],[354,2,371,2],[354,3,371,3],[354,4,369,4],[354,5,365,5],[366,5,369,5],[370,4,371,4],[370,5,371,5],[372,0,389,0],[372,1,389,1],[372,2,389,2],[372,3,389,3],[372,4,388,4],[372,5,388,5],[390,0,407,0],[390,1,407,1],[390,2,407,2],[390,3,407,3],[390,4,406,4],[390,5,406,5],[408,0,425,0],[408,1,425,1],[408,2,425,2],[408,3,425,3],[408,4,424,4],[408,5,424,5],[426,0,443,0],[426,1,443,1],[426,2,443,2],[426,3,443,3],[426,4,428,4],[426,5,428,5],[429,4,443,4],[429,5,443,5],[444,0,461,0],[444,1,461,1],[444,2,461,2],[444,3,461,3],[444,4,461,4],[444,5,461,5],[462,0,479,0],[462,1,479,1],[462,2,479,2],[462,3,479,3],[462,4,479,4],[462,5,479,5],[480,0,497,0],[480,1,497,1],[480,2,497,2],[480,3,497,3],[480,4,495,4],[480,5,495,5],[496,4,497,4],[496,5,497,5],[498,0,515,0],[498,1,515,1],[498,2,515,2],[498,3,515,3],[498,4,515,4],[498,5,515,5],[516,0,533,0],[516,1,533,1],[516,2,533,2],[516,3,533,3],[516,4,532,4],[516,5,532,5],[534,2,534,13],[535,2,535,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2：               惠州市2014年国控污水处理厂（废水重点）监督性监测结果（第4季度）"]
["行政区","污水处理厂名称","监测点名称","监测日期","执行标准名称","执行标准条件名称","监测项目","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值(mg/L)","排放单位","是否达标","超标倍数","备注"]
["惠城区","惠州金山污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-16","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","色度",64,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0016,"<0.0004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",338,8,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.51,"<0.05",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",2400000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.6,{"v":2.6,"d":"2.60"},5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":29,"d":"29.0"},5.03,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.31,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.35,0.08,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.06,6.93,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",77,6,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.13,0.12,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",184,25,40," mg/L","是","",""]
["惠城区","惠州市第四污水处理厂二期","处理设施进口、处理设施出口","2014-11-05","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","色度",80,2,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",4e-05,"<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0013,0.0016,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",89,8,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.7,"d":"0.70"},0.16,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",31000000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":24,"d":"24.0"},0.96,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",31.9,13.2,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.36,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.79,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.16,6.74,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",85,5,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.68,0.16,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",202,23,40," mg/L","是","",""]
["惠城区","惠州市第四污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-14","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准","PH值",7.09,6.65,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",72,4,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.72,0.47,1.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",172,17,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00032,"<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",8e-05,0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0013,0.0009,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",196,12,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",2.13,0.12,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",120000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",20.4,0.22,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",22.8,13.2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.59,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
["惠城区","惠州市第五污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-15","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",{"v":7.3,"d":"7.30"},6.93,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",75,6,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.95,{"v":0.4,"d":"0.40"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,0.0005,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",9e-05,{"v":0.0001,"d":"0.00010"},0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",66,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.18,"<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",72000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.5,{"v":0.1,"d":"0.10"},8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",32.2,14.4,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.22,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",179,26,40," mg/L","是","",""]
["惠城区","惠州市第五污水处理有限公司（二期）","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-15","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","色度",32,2,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",9e-05,0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,0.0008,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",9e-05,0.00012,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",66,8,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.18,0.06,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",72000000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.5,0.18,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",32.3,13.3,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.22,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",75,4,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.95,0.32,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",179,15,40," mg/L","是","",""]
["惠城区","惠州市梅湖水质净化中心","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-23","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准","PH值",6.92,7.09,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",7e-05,0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.004,"<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0009,0.0007,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00018,8e-05,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.72,"<0.05",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.21,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"惠州市梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权补充协议中规定的标准",null,"生化需氧量",89,3,9.8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.96,0.28,0.4,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",213,14,19.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",144,7,8.8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",22000000,"<20",900,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",20.2,0.61,4.9,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",27.9,2.96,13.5,"mg/L","是","",""]
["惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-23","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","PH值",7.49,6.88,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",75,5,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.59,0.48,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00058,"<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.029,0.006,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0016,0.0014,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00039,0.00064,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",534,9,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.13,0.29,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",220000000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":18,"d":"18.0"},0.47,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":27,"d":"27.0"},13.1,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",2.68,{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",178,22,40," mg/L","是","",""]
["惠阳区","惠州市同方水务有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-14","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准","PH值",{"v":7.1,"d":"7.10"},7.71,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",82,2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",2.62,0.11,1.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",194,11,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,2,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00052,"<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0013,0.0008,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00014,"<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",80,8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.48,{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",2000000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.4,0.49,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",24.3,2.31,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.42,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.55,0.21,3,"mg/L","是","",""]
["惠阳区","惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-21","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",6.66,6.88,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",80,5,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.53,0.34,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",64,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.007,"<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0009,0.0011,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",140,8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.55,0.15,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",110000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.2,{"v":2.3,"d":"2.30"},8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",27.4,11.2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.54,0.05,3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.47,0.02,3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",190,20,40," mg/L","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾绿科水质净化有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-20","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",7.36,7.38,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",78,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.49,0.53,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",185,30,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.028,0.014,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0023,0.0012,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",50,8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.64,"<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",45000000,70,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":21,"d":"21.0"},3.76,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":33,"d":"33.0"},6.15,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.8,"d":"0.80"},0.07,3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",2.01,0.05,3,"mg/L","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-10","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",2.97,0.31,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",3710,32,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",17000000,369,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":39,"d":"39.0"},1.71,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","石油类",0.22,"<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.59,0.09,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",21.1,0.19,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.74,7.29,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",1270,7,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,2,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉",0.00012,0.00014,0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.016,0.011,1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷","<0.0004",0.0036,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00019,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",560,13,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",5.16,0.18,5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县城污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-16","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",1.11,{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",320000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",23.4,12.5,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.24,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",18.5,1.92,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.26,6.95,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",78,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",184,24,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",8,2,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,"<0.0004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00041,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",50,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":2.4,"d":"2.40"},0.17,5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县湖镇生活污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-15","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",0.51,0.65,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":18,"d":"18.0"},11.7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",43000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","氨氮",{"v":16,"d":"16.0"},9.62,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",{"v":5.3,"d":"5.30"},7.04,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",64,4,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.19,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",151,17,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",8,2,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0009,0.0008,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00033,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",33,8,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.67,0.11,5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-23","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/纺织染整工业 一级标准","PH值",8.57,7.61,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",391,16,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",931,72,100," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",320,20,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类",4.72,0.95,1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜","<0.05","<0.05",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",62,8,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",30.5,4.66,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.21,"<0.005",0.5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-29","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",0.55,0.37,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",46.9,16.8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",39000000,7368,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","氨氮",{"v":18,"d":"18.0"},1.41,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.32,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",172,25,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",64,4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0017,0.0013,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",72,9,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.78,0.22,5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.27,6.82,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",72,6,20," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县石湾镇生活污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-09","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",1.52,0.01,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",59000000,6842,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",35.1,15.7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.46,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.4,2.33,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.17,6.94,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",79,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",189,25,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",0.00024,0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,"<0.0004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00016,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",52,8,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.89,0.09,5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县石湾镇生活污水处理厂（二期）","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-09","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",1.52,0.03,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",59000000,5435,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",35.1,17.9,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.46,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",22.4,2.15,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",189,26,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006",0.00027,0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,"<0.0004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00016,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",52,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.89,0.08,5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.17,7.01,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",79,6,20," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县园洲镇城市生活污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-11-05","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","粪大肠菌群数",32000000,6608,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",25.9,12.8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,0.51,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",220,27,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",64,8,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00026,"<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0015,{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00024,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",59,7,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.18,0.12,5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.46,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",20.2,1.25,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",4.08,6.95,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",93,6,20," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-27","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","粪大肠菌群数",150000000,586,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",25.6,12.2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.35,0.23,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",185,24,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0009,0.0005,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",44,13,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.83,{"v":0.2,"d":"0.20"},5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.64,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",17.2,2.43,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",8.88,7.57,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",77,6,20," mg/L","是","",""]
["博罗县","达信水务管理（惠州）有限公司（博罗县城二期）","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-16","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","粪大肠菌群数",320000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",23.4,12.5,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.11,{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",184,24,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",8,2,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0007,"<0.0004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00041,"<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",50,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":2.4,"d":"2.40"},0.17,5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.26,6.95,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",78,6,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.24,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",18.5,1.92,10," mg/L","是","",""]
["博罗县","惠州金茂实业投资有限公司电镀废水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-29","电镀污染物排放标准","/水污染物特别排放限值","氰化物（总氰化合物）",119,0.009,0.2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":28,"d":"28.0"},5.55,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",9.83,"<0.02",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",45,8,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总锌",19.4,"<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铁",10.1,"<0.03",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",31.7,{"v":1.3,"d":"1.30"},8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",2.02,7.04,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00052,"<0.00004",0.005,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.003","<0.003",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",35.2,0.013,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.26,"<0.03",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":5},"/自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值","总镍",37.7,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜",62.5,"<0.05",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",28.5,0.93,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",96.2,13.3,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》","Ⅳ类","化学需氧量",331,29,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬",2.51,"<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
["惠东县","东莞凤岗（惠东）产业转移工业园大岭污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-29","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","色度",32,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0032,0.0026,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00058,"<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",37,8,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.06,0.09,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",30000000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",18.5,2.93,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",25.1,8.89,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.27,"<0.02",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.29,7.36,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",75,6,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.8,"d":"0.80"},0.47,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",180,26,40," mg/L","是","",""]
["惠东县","惠东考洲洋生活污水处理厂","处理设施进口、处理设施出口","2014-11-03","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",7.36,6.75,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",94,6,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",2.08,0.21,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0012,0.0008,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00012,"<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",51,8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.77,0.08,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",22000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",25.9,1.21,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",37.6,14.2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",1.14,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",224,25,40," mg/L","是","",""]
["惠东县","惠东县平山污水处理厂有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-27","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准","PH值",7.61,{"v":6.8,"d":"6.80"},"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",82,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.34,0.61,1.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0026,0.0017,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00026,"<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",34,8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.33,"<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",110000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",19.6,2.16,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":26,"d":"26.0"},7.55,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.11,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",195,31,40," mg/L","是","",""]
["龙门县","龙门县西林水质净化有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-11-05","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","总磷",0.57,0.34,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",19000000,108,10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",26.1,6.29,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","石油类","<0.02","<0.02",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.12,"<0.02",10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",18.2,2.55,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",204,24,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",1.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0085,0.0057,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",117,7,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.16,"<0.05",5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.34,6.25,"6-9"," 无量钢","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",860,5,20," mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州市第八污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-11-03","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",7.25,7.55,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",22,6,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.57,0.38,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",52,25,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,2,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0013,0.0011,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",36,14,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.08,0.06,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",22000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":10,"d":"10.0"},1.29,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",18.5,{"v":12,"d":"12.0"},20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02","<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.25,0.13,3,"mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州市第六污水处理有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-23","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准","PH值",6.88,{"v":6.9,"d":"6.90"},"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",74,6,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.76,0.35,1.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",177,25,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",32,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.024,0.004,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0009,0.0008,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00026,0.00074,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",29,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.58,"<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",190000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",21.5,1.39,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",26.3,{"v":6.8,"d":"6.80"},20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.47,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州市冠德环保有限公司(七厂二期)","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-22","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","PH值",6.77,6.54,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",85,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",2.22,0.48,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",110000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",20.8,1.45,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",28.4,6.65,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.14,0.09,3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.323,0.034,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷","<0.0004",0.0007,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",31,9,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","阴离子表面活性剂（LAS）",3.22,0.13,5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",202,30,40," mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州市叡赛科水质净化有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-10","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准","PH值",6.74,7.27,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",83,6,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",1.46,0.23,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",197,25,50,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,4,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00013,"<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.029,0.006,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0011,0.0008,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅",0.00025,"<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",40,8,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",1.22,0.07,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",220000000,"<20",1000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":26,"d":"26.0"},0.55,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",35.3,12.4,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,0.05,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.64,0.05,1,"mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州市威龙伊高水务有限公司","处理设施进口、处理设施出口","2014-10-22","城镇污水处理厂污染物排放标准","/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准","色度",32,8,30,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004","<0.00004",0.001,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.00006","<0.00006",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.491,0.018,0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004","<0.004",0.05,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总砷","<0.0004","<0.0004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.00007","<0.00007",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",39,7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",3.83,0.14,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群数",47000000,"<20",10000,"个/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",21.4,1.56,8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",28.5,13.2,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.64,"<0.02",3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",2.56,0.11,3,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.34,6.72,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",80,5,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",2.29,{"v":0.5,"d":"0.50"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准","化学需氧量",190,23,40," mg/L","是","",""]
["惠东县","惠东县白花污水处理有限公司","未通过验收"]
["惠东县","惠东县稔山污水处理有限公司","未通过验收"]