{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["2016年第1季度","Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2016年第1季度","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,0,11,2],[11,10,11,11],[12,0,12,2],[12,10,12,11],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[13,6,14,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,0,20,2],[20,6,20,7],[21,0,21,2],[21,6,21,7],[23,0,23,9],[25,6,25,7],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,6,28,7],[29,0,29,2],[29,6,29,7],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,6,33,7],[34,0,34,2],[34,6,34,7],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,6,38,7],[39,0,39,2],[39,6,39,7],[40,0,43,0],[40,1,43,1],[40,6,43,7],[44,0,44,2],[44,6,44,7],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,6,48,7],[49,0,49,2],[49,6,49,7],[50,0,50,2],[50,6,50,7],[51,0,51,11]]}
["附表2：  惠州市2016年第1季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-01-26","焚烧炉废气处理后排口",122556,7.5,14.5,16,30,50,97,1.64,3.21]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—",30,"—",100,"—",300,"—",60]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-01-26","焚烧炉废气处理后排口",122556,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",4e-06,8e-06,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—",1]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—","0.1        镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）","—","1.0            锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","臭气浓度（无量纲）","一氧化碳",null,"含氧量\n（%）",null,"—",null,"—"]
[{"$nulls":4},"实测","折算",null,null,"—","—","—","—"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2016-02-29","焚烧炉废气处理后排口","—",{"v":0.9,"d":"0.90"},2.38,"—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"1#下风向","＜10","—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向","＜10","—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#上风向","＜10","—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#下风向","＜10","—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","—","达标","—",null,"—","—","—","—"]
["《恶臭污染物排放标准》GB14554-93和《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014",null,null,20,"—",100,"—",null,"—","—","—","—"]
[]
["附表2：   惠州市2016年第1季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":9},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷\n（%）","氨","硫化氢","监测日期",null,"监测点位","臭气浓度\n(无量纲)"]
["惠城区垃圾填埋场（惠州市垃圾处理厂）","2016-02-25","1#下风向",0.0004,0.69,"0.001L","2016-02-25",null,"1#下风向",15]
[null,null,"2#上风向",0.0003,0.59,"0.001L",null,null,"2#上风向","＜10"]
[null,null,"3#下风向",0.0003,1.27,"0.001L",null,null,"3#下风向","＜10"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2016-02-25","1#上风向",0.0005,0.21,"0.001L","2016-03-02",null,"1#上风向","＜10"]
[null,null,"2#下风向",0.0021,0.41,"0.001L",null,null,"2#下风向",38]
[null,null,"3#下风向",0.0009,0.28,"0.001L",null,null,"3#下风向",15]
[null,null,"4#下风向",1.4E-3,0.74,"0.001L",null,null,"4#下风向",20]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","2#下风向超标0.9倍"]
["博罗县垃圾填埋场","2016-02-29","1#上风向",0.0003,0.23,"0.001L","2016-03-03",null,"1#上风向","＜10"]
[null,null,"2#下风向",0.0003,0.32,"0.001L",null,null,"2#下风向","＜10"]
[null,null,"3#下风向",0.0003,0.41,"0.001L",null,null,"3#下风向","＜10"]
[null,null,"4#下风向",0.0003,0.28,"0.001L",null,null,"4#下风向","＜10"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","达标"]
["惠东县垃圾填埋场","2016-02-26","1#上风向",0.0006,0.35,"0.001L","2016-03-01",null,"1#",13]
[null,null,"2#下风向",0.0004,0.38,"0.001L",null,null,"2#",17]
[null,null,"3#下风向",0.0003,0.55,"0.001L",null,null,"3#","＜10"]
[null,null,"4#下风向",0.0004,0.27,"0.001L",null,null,"4#",26]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","4#超标0.3倍"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾填埋场）","2016-01-07","监控点1#",0.0016,0.18,"0.001L","2016-02-26",null,"1#","＜10"]
[null,null,"监控点2#",0.0044,{"v":0.2,"d":"0.20"},"0.001L",null,null,"2#",12]
[null,null,"—","—","—","—",null,null,"3#",24]
[null,null,"—","—","—","—",null,null,"4#",74]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","—",null,"—","3#超标0.2倍，4#超标2.7倍"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,0.06,"—",null,"—",20]
["备注:1.市站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。\n     2臭气浓度、一氧化碳外委给“惠州市中科华研检测技术有限公司”监测。\n  "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25}
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":9},119957]
[{"$nulls":9},126456]
[{"$nulls":9},135285]
[{"$nulls":9},135062]
[{"$nulls":9},132238]
[{"$nulls":9},124234]
[{"$nulls":9},145114]
[{"$nulls":9},133427]
[{"$nulls":9},51231]
[{"$nulls":9},{"$f":"AVERAGE(J16:J24)","v":122556}]