{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,9,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,16,9,16],[9,4,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：     惠州市2016年3-4月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（3家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州浩腾皮草有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20160412,"处理设施总排口","0.01L","0.00001L","0.001L","0.004L","0.0005L","达标","0.05L","0.05L","0.02L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.1,0.5,"—",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"—"]
[2,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","回用水不予评价",20160325,"处理设施处理后回用清水池","0.05L","0.00004L","0.003L","0.004L",0.0005,"—","0.01L",0.02,"0.006L","—"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[3,"惠州市","海志电池（惠州）有限公司",null,20160328,"回用接水口",0.31,"0.00004L","0.003L","0.004L",0.0005,"—","0.01L","0.01L",0.179,"—"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]