{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2019年12月22日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",10846669,125.54,127.87,400,61.11,100,7.51,30,"正常"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",11236997,130.06,199.71,400,66.34,100,4.43,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",3504824.75,40.57,"-",400,"-",100,2.56,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4742772,54.89,"-","-","-","-",1.67,30,"正常"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10276899,118.95,226.66,400,24.89,100,4.07,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10093173,116.83,222.93,400,29.8,100,5.48,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",3658720,56.46,"-","-","-","-",7.52,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8718517,100.91,"-","-","-","-",3.91,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",741312,30888,172.23,400,7.11,100,8.53,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7670592,88.78,"-",400,"-",100,9.88,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8611695,99.67,225.31,400,12.46,100,7.82,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2554725.75,29.57,"-","-","-","-",9.87,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1624320,18.8,130.19,300,5.21,100,5.28,30,"正常"]
[null,null,"2井",1634774.4,18.92,139.35,300,5.52,100,5.62,30,"正常"]
[null,null,"3井",1172448,13.57,109.03,"-",8.59,"-",3.09,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",1868005.62,21.62,73.85,300,14.42,100,2.02,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1842974.12,21.33,102.17,300,6.77,100,1.82,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",1970795.87,22.81,80.17,300,11.72,100,2.08,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",9178014,134.18,215.54,400,22.2,100,5.68,30,"正常"]
[null,null,"B线",9529059,139.31,216.24,400,19.56,100,6.15,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4450244,68.68,"-","-","-","-",3.54,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4289398.5,66.19,"-","-","-","-",7.8,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",15740352,182.18,90.23,200,34.51,200,6.76,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",42093056,487.19,41.25,100,18.09,200,1.33,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2",593123.5,6.86,135.95,200,6.05,200,1.9,30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1274865.37,14.76,38.09,120,22.42,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1469152,17,143.48,"-",9,"-",9.95,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口",1727982,71999.25,77.05,"-",28.48,"-",6.79,"-","正常"]
[null,null,"二号废气排放口",78912.62,0.91,67.16,"-",68.58,"-",10.56,"-","正常"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",47576689.5,550.66,32.73,100,24.63,50,1.65,20,"正常"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",48923007.43,566.24,35.81,100,24.09,50,1.12,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}