{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":18,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[21,4,21,5],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,23,4],[22,16,24,16],[24,4,24,5],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[25,4,27,4],[25,16,28,16],[28,4,28,5],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,30,4],[29,16,31,16],[31,4,31,5],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,16,33,16],[33,4,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6：      惠州市2018年7月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（12家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180725,"生产车间废气排放口","0.0002L",8e-06,"0.000008L","0.005L",{"v":1e-05,"d":"0.00001"},"达标",0.0006,"0.0002L","0.0009L","达标",null,"7月公布   惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180628,"生产车间废气排放口",0.0022,1.1e-05,"0.000008L","0.005L",0.000147,"达标",0.0018,0.0012,0.0039,"达标",null,"7月公布  惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180725,"生产车间废气排放口","0.0002L",1.3e-05,"0.000008L","0.005L",6e-06,"达标",0.0005,"0.0002L","0.0009L","达标",null,"7月公布  惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180725,"生产车间废气排放口","0.0002L",2.6e-05,"0.000008L","0.005L",1.1e-05,"达标",0.0002,"0.0002L","0.0009L","达标",null,"7月公布  惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180625,"E车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.5e-05,"d":"0.000025"},"0.005L","0.005L",0.00068,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司（博罗县杰信电镀有限公司）","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180619,"4车间含酸废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.8e-05,"d":"0.000028"},"0.005L","0.005L",0.00071,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","博罗县石湾镇金城五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180626,"1车间酸碱废气处理设施排放口","0.05L",{"v":3.8e-05,"d":"0.000038"},"0.005L","0.005L",0.00065,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","博罗县园洲金富达五金制品加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180621,"生产车间2#废气处理设施排放口","0.05L",{"v":1.9e-05,"d":"0.000019"},"0.005L","0.005L",0.00061,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","博罗县园洲镇九潭同富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180626,"2车间1#酸性废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.8e-05,"d":"0.000028"},"0.005L","0.005L",0.00064,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180612,"C车间铬酸雾废气处理后排口","0.05L",1.5e-05,"0.005L","0.005L",0.00051,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"A车间铬酸雾废气处理后排口","0.05L",1.3e-05,"0.005L","0.005L",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[10,"惠州市","惠州杰出皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180619,"1#上风向参照点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":5},"2#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",{"v":0.04,"d":"0.040"},"—","—","—"]
[11,"惠州市","惠州市鸿润五金家具有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180605,"1#车间含铬废气处理后排口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00051,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":5},"3#车间含铬废气处理后排口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00053,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[12,"惠州市","申泰电子(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180619,"电镀车间废气处理后排口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00049,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"7月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]