{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":25,"n_cols":25,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[3,0,4,0],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[17,0,21,0],[23,0,23,2],[24,0,24,24],[25,4,25,12],[26,0,26,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1.                      惠州市2018年第4季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,"—","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2018-10-11","项目西面山体路边监测井",6.67,41.1,81,1.43,1.79,"0.02L","0.004L","0.006L","0.004L","0.0003L",2.8,{"v":0.21,"d":"0.210"},"0.016L",0.047,"0.006L","0.001L","0.00004L","0.0003L",0.00016,"0.004L",0.0126,3300]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.3倍","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,{"v":3,"d":"3.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2018-11-01","项目正北方向3号扩散井",6.19,"1L",23,"8L",8.7,0.111,0.058,{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":0.02,"d":"0.020"},"0.0003L",2.44,0.22,"0.001L",0.06,0.38,"0.002L","0.0001L","0.001L","0.0005L","0.004L","0.0025L","一"]
["评价",null,null,"偏低0.31个pH","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,20,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠城区填埋场(惠州市垃圾处理厂)","—","焚烧发电厂大门右侧观察井","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2018-11-19","地下水1号监测井",7.31,14.9,65,5.78,3.18,"0.01L",0.01,"0.04L",0.026,"0.002L",1.5,0.733,0.003,0.027,0.33,"0.001L",0.00013,"0.0003L","0.001L","0.004L","0.01L","<20"]
[null,"2018-11-19","地下水2号监测井",7.06,227,659,16.8,196,"0.01L",0.78,"0.04L",0.023,"0.002L",1.6,0.415,0.002,0.288,2.35,"0.001L",{"v":5e-05,"d":"0.00005"},"0.0003L","0.001L","0.004L","0.01L","<20"]
[null,"2018-11-19","地下水3号监测井",6.59,4.2,44,5.47,2.36,0.01,0.03,"0.04L",0.053,"0.002L",1.5,0.104,0.001,0.046,"<0.10","0.001L",{"v":4e-05,"d":"0.00004"},"0.0003L","0.001L","0.004L","0.01L","<20"]
[null,"2018-11-19","地下水4号监测井",6.86,{"v":33,"d":"33.0"},141,9.14,{"v":21,"d":"21.0"},"0.01L",0.06,"0.04L",0.031,"0.002L",1.4,0.193,0.001,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.77,"0.001L","0.00004L","0.0003L","0.001L","0.004L","0.01L","<20"]
[null,"2018-11-19","地下水6号监测井",6.79,12.1,71,13.4,2.51,"0.01L",0.19,"0.04L",0.035,"0.002L",1.2,0.083,0.002,0.029,0.82,"0.001L","0.00004L","0.0003L","0.001L","0.004L","0.01L","<20"]
["龙门县垃圾填埋场\n（龙门县甘香垃圾场）","2018-11-05","垃圾场地下水监测井",7.17,23.8,99,133.2,"10L","0.03L","0.01L","0.05L","0.05L",{"v":0.001,"d":"0.0010"},1.8,{"v":0.2,"d":"0.20"},"0.003L",0.211,0.27,"0.004L",6e-05,0.014,"0.005L","0.004L","0.01L",70]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场监测数据由博罗县环境保护监测站提供，该场办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，项目入口处南面山体路边监测井已堵，无法采样。\n     2.惠东县垃圾填埋场监测数据由惠东县环境保护监测站提供；惠城区填埋场内施工，封闭了地下水采样井，无法采集地下水样。\n     3.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场监测数据由惠州市惠阳区环境保护监测站提供；龙门县垃圾填埋场监测数据由龙门县环境监测站提供，该场地下水暂无评价依据。  "]