{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":27,"n_cols":25,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[3,0,4,0],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[11,0,11,2],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[17,0,17,2],[19,0,23,0],[25,0,25,2],[26,0,26,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                         惠州市2019年第2季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位：毫克/升（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,"—","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2019-05-08","项目西面山体路边井水",6.55,67.9,119,1.55,2.74,0.00667,0.0104,0.00022,0.0481,"0.0003L",0.8,0.2388,"0.003L",0.29,0.047,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00146,"0.004L",0.0177,"1.6×105"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超0.77倍","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类标准",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2019-05-23","废水站1号监测井",{"v":7.2,"d":"7.20"},95.4,294,14.9,{"v":31,"d":"31.0"},0.0111,1.25,0.00023,0.0111,"0.0003L",0.8,1.59,0.009,0.11,0.075,"0.004L","0.00004L",0.0008,0.00034,"0.004L","0.00009L","<20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","超11.50倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2019-05-23","项目正北方向3号扩散井",6.83,71.3,182,8.89,11.1,{"v":0.011,"d":"0.0110"},2.17,0.00078,0.0217,"0.0003L",3.6,{"v":0.6,"d":"0.60"},"0.003L",0.49,{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00032,"0.004L","0.00009L","<20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","超20.70倍","达标","达标","达标","超0.20倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,20,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠城区垃圾填埋场(惠州市垃圾处理厂)","—","焚烧发电厂大门右侧观察井","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2019-05-14","1#地下水井取样点",6.53,{"v":23,"d":"23.0"},76,2.08,3.57,0.212,0.274,0.00038,0.0249,"0.0003L",0.7,0.12,0.016,0.14,0.487,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L",0.00017,"3.3×102"]
[null,"2019-05-14","2#地下水井取样点",5.93,637,"2.49×103",17.2,"5.63×102",0.0317,1.77,0.00111,0.0587,"0.0003L",1.4,0.23,"0.003L",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.963,"0.004L","0.00004L","0.0003L",{"v":0.0005,"d":"0.00050"},"0.004L","0.00009L","3.3×102"]
[null,"2019-05-14","3#地下水井取样点",{"v":5.2,"d":"5.20"},"5.00L",18,0.689,1.93,0.00983,0.0223,0.00108,0.0263,"0.0003L",0.7,0.05,"0.003L","0.04L",0.017,"0.004L","0.00004L","0.0003L","0.00005L","0.004L",0.00085,"1.3×102"]
[null,"2019-05-14","4#地下水井取样点",5.76,49.4,199,4.93,33.2,0.00394,2.41,0.00052,0.0278,"0.0003L",0.6,"0.016L","0.003L","0.04L",1.38,"0.004L","0.00004L","0.0003L",7e-05,"0.004L","0.00009L","<20"]
[null,"2019-05-14","6#地下水井取样点",{"v":6.2,"d":"6.20"},44.9,90,6.76,4.71,0.00272,0.412,0.00095,{"v":0.051,"d":"0.0510"},"0.0003L",0.8,0.23,"0.003L","0.04L",1.06,"0.004L","0.00004L","0.0003L",0.00019,"0.004L","0.00009L","1.3×102"]
["龙门县垃圾填埋场\n（龙门县甘香垃圾场）","2019-05-16","垃圾场地下水监测井",6.03,34.5,88,0.612,23.7,3.98,0.156,0.00112,0.142,"0.0003L",1.3,"0.016L","0.003L",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.026,0.096,"0.00004L",0.0007,7e-05,"0.004L",0.00075,"<20"]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，项目入口处南面山体路边监测井已堵，无法采样。\n     2.惠城区垃圾填埋场(惠州市垃圾处理厂)内采水井被填埋，无法采集地下水样。\n     3.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场、龙门县垃圾填埋场地下水暂无评价依据。  "]