{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水","index":0,"n_rows":27,"n_cols":25,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,24],[1,6,1,24],[3,0,4,0],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[14,0,14,2],[17,0,17,2],[19,0,23,0],[25,0,25,2],[26,0,26,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3：                           惠州市2019年第3季度生活垃圾处理企业地下水监督性监测结果"]
[{"$nulls":6},"单位：毫克/升（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升外）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["博罗县垃圾填埋场","—","办公室北侧下井水","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,"—","项目入口处南面山体路边监测井（项目门口左侧井水）","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2019-07-24","项目西面山体路边井水",6.85,66.7,86,0.204,2.47,2.17,0.0604,0.00105,0.0377,"0.0011L",{"v":1,"d":"1.0"},0.423,0.034,0.11,{"v":0.04,"d":"0.040"},"0.004L","0.00004L",0.00109,{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"0.004L",0.00637,"<20"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","超标6.23倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类标准",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠东县垃圾填埋场","2019-08-28","废水站1号监测井",{"v":6.8,"d":"6.80"},94.3,190,72.61,57.39,0.0107,1.01,0.00026,0.0097,"0.0003L",2.4,"0.016L","0.003L",0.12,0.867,"0.004L","0.00004L",0.0014,0.00021,"0.004L","0.00009L","1.3×102"]
[null,null,"评价","达标","达标","达标","达标","达标","达标","超9.10倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
[null,null,"项目正北方向3号扩散井",5.53,68.4,109,{"v":14.3,"d":"14.30"},321.1,0.00766,1.26,0.00045,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"0.0003L",4.6,{"v":14.4,"d":"14.40"},"0.003L",0.95,1.306,"0.004L","0.00004L",0.0013,{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"0.004L","0.00009L",80]
[null,null,"评价","偏低0.97个pH","达标","达标","达标","超0.28倍","达标","超11.60倍","达标","达标","达标","超0.53倍","达标","达标","超0.90倍","超0.31倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","—"]
["《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类",null,null,"6.5—8.5",450,1000,250,250,0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.002,3,20,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.001,0.01,0.005,0.05,0.01,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)","—","焚烧发电厂大门右侧观察井","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注2",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","总硬度","溶解性总固体","硫酸盐","氯化物","铁","锰","铜","锌","挥发酚","高锰酸盐指数","硝酸盐（硝酸盐氮）","亚硝酸（亚硝酸盐氮）","氨氮","氟化物","氰化物","汞","砷","镉","六价铬","铅","粪大肠菌群"]
["惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2019-08-14","1#地下水井取样点",{"v":6.2,"d":"6.20"},27.6,97,3.225,6.008,0.00103,{"v":0.0029,"d":"0.00290"},0.00161,0.0549,"0.0003L",0.6,0.865,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.19,0.286,"0.004L","0.00004L",0.0012,8e-05,"0.004L","0.00009L","3.5×104"]
[null,"2019-08-14","2#地下水井取样点",6.74,610,772,36.34,11.04,0.00595,0.00609,0.00348,0.0648,"0.0003L",1.1,1.565,"0.003L",0.18,{"v":0.55,"d":"0.550"},"0.004L","0.00004L",0.0011,0.00051,"0.004L","0.00009L",80]
[null,"2019-08-14","3#地下水井取样点",5.29,5.06,20,1.687,2.177,0.0191,0.0247,0.00316,0.0428,"0.0003L",0.9,0.118,"0.003L",0.25,0.025,"0.004L","0.00004L",0.0012,"0.00005L","0.004L","0.00009L","1.3×103"]
[null,"2019-08-14","4#地下水井取样点",6.28,47.2,261,7.125,34.55,0.00258,1.22,0.00103,{"v":0.037,"d":"0.0370"},"0.0003L",0.8,"0.016L","0.003L",0.64,1.644,"0.004L","0.00004L",0.0012,5e-05,"0.004L","0.00009L",50]
[null,"2019-08-14","6#地下水井取样点",6.29,{"v":46,"d":"46.0"},91,8.171,11.07,0.00487,0.119,0.00262,0.0673,"0.0003L",1.3,0.704,"0.003L",0.48,0.924,"0.004L","0.00004L",0.0012,8e-05,"0.004L","0.00009L",80]
["龙门县垃圾填埋场\n（龙门县甘香垃圾场）","2019-08-21","垃圾场地下水监测井",6.95,{"v":38,"d":"38.0"},195,3.933,23.85,0.996,0.144,0.00169,0.0994,"0.0003L",{"v":8,"d":"8.0"},"0.007L","0.003L",0.11,0.027,"0.004L","0.00004L",0.0012,"0.00005L","0.004L",0.00017,"<20"]
["备注3",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["备注:1.博罗县垃圾填埋场办公室北侧下井水已被垃圾杂草覆盖，项目入口处南面山体路边监测井已堵，无法采样。\n     2.惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)内采水井被填埋，无法采集地下水样。\n     3.惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场、龙门县垃圾填埋场地下水暂无评价依据。  "]