{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,7,0],[2,1,22,1],[2,2,7,2],[2,3,7,3],[2,4,7,4],[2,5,7,5],[2,13,7,13],[2,14,7,14],[8,0,11,0],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,4,11,4],[8,5,11,5],[8,13,11,13],[8,14,11,14],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[14,0,17,0],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[14,13,17,13],[14,14,17,14],[18,0,20,0],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,5],[18,13,20,13],[18,14,20,14],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,13,22,13],[21,14,22,14]]}
["附件2：                惠州市2022年8月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","折算浓度","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","废气流量（m3/h）","工况负荷(%)"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","惠州李长荣橡胶有限公司","DA005-RTO排放口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2022.8.15","非甲烷总烃","——",6.48,"——","是","—",null,91690,100]
[{"$nulls":6},"颗粒物","——","1L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯乙烯","——",0.01,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","——","3L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲醇","——","2L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","——","3L",100,"是","—"]
[2,null,"中海油惠州石化有限公司","DA059污水处理尾气排气筒","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2022.8.24","非甲烷总烃","——",41.9,120,"是","—",null,28382,100]
[{"$nulls":6},"苯","——",0.19,4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯","——",0.05,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","——",0.08,20,"是","—"]
[3,null,"中海壳牌石油化工有限公司","DA005抽真空系统排气筒","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2022.8.23","非甲烷总烃","——",32.4,120,"是","—",null,"—",100]
[{"$nulls":6},"乙醛","——","0.04L",50,"是","—"]
[4,null,"中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","1#、2#机组混合烟道排气筒","《火电厂大气污染源排放标准》(GB13223-2011)","2022.8.23","二氧化硫","3L","3L",50,"是","—","",2096862,100]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",47,50,100,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"烟尘",2.2,2,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"烟气黑度","—",0,1,"是","—"]
[5,null,"智恩电子（大亚湾）有限公司","DA008有机废气排放口","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010)","2022.8.15","苯","——",0.01,1,"是","—",null,37132,100]
[{"$nulls":6},"甲苯","——",0.04,"——","是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计","——",0.1,15,"是","—"]
[6,null,"惠州合正电子科技有限公司","DA008有机废气排放口","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)","2022.8.16","颗粒物","——",1.5,120,"是","—",null,11280,100]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃","——",25.1,{"v":120,"d":"120.000"},"是","—"]