{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月20日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11821499,136.82,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",653507.68,7.56,"-",400,"-",100,2.03,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",20430.23,0.24,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10520464,121.76,197.19,400,27.36,100,2.51,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",10065934,116.51,168.4,400,29.94,100,5.68,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4206970.5,64.92,"-","-","-","-",7.12,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8494945,98.32,"-","-","-","-",3.32,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",3300480,38.2,154.75,400,6.73,100,6.43,30,"正常"]
[null,null,"窑头",7394976,85.59,"-",400,"-",100,9.88,30,"正常"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8612623,99.68,237.84,400,13.89,100,2.06,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2263043.25,26.19,"-","-","-","-",9.72,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1751328,20.27,106.52,300,5.82,100,6.49,30,"正常"]
[null,null,"2井",1550880,16.42,86.85,300,7.18,100,6,30,"正常"]
[null,null,"3井",1014336,11.74,106.3,"-",2.06,"-",2.93,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2137706.25,24.74,87.07,300,17.27,100,1.15,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",2004648.87,23.2,115.52,300,15.24,100,0.83,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2220295.5,25.7,93.39,300,14.57,100,1.16,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8205498.5,126.63,221.53,400,20.63,100,6.26,30,"正常"]
[null,null,"B线",8595925,132.65,227.61,400,17.8,100,5.15,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",5165156.5,75.51,"-","-","-","-",3.52,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4789349.5,70.02,"-","-","-","-",7.73,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",19531584,226.06,82.29,200,27.69,200,9.13,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",42178196,488.17,36.52,100,16.5,200,0.95,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1306410.25,15.12,41.62,120,20.83,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1117805,12.94,76.19,"-",7.86,"-",2.07,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",6302289.05,72.94,0,100,0,50,2.68,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",43451247.97,502.91,22.51,100,23.57,50,1.88,20,"正常"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}