{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月23日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",11800346,136.58,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",635731.93,7.36,"-",400,"-",100,2.48,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",206851.55,2.39,"-","-","-","-",0.04,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10258679,118.74,209.15,400,26.76,100,2.7,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",9944310,115.11,210.03,400,29.18,100,2.77,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",3343009.75,51.59,"-","-","-","-",6.94,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",7912845.5,91.58,"-","-","-","-",3.92,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",1073088,12.42,0.2,400,0.02,100,4.49,30,"停机"]
[null,null,"窑头",1344384,15.56,"-",400,"-",100,9.35,30,"停机"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8349385,96.64,208.02,400,13.44,100,0.91,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2358593.5,27.3,"-","-","-","-",10.51,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1588896,18.39,106.72,300,4.41,100,6.47,30,"正常"]
[null,null,"2井",1489536,17.24,79.52,300,8.57,100,5.86,30,"正常"]
[null,null,"3井",1115424,12.91,92.23,"-",3.02,"-",2.03,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2097968.25,24.28,92.31,300,16.26,100,0.98,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1925916,22.29,76.22,300,11.93,100,0.95,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2177069.75,25.2,92.39,300,10.67,100,1.11,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",7868273.5,121.42,218.5,400,17.67,100,5.86,30,"正常"]
[null,null,"B线",9354985,144.37,226.42,400,15.02,100,5.28,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4696477,72.48,"-","-","-","-",3.54,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4226874,65.23,"-","-","-","-",7.82,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",15520032,179.63,81.34,200,28.39,200,8.34,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",29205428,338.03,27.42,100,30.37,200,1.16,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1292079.5,14.95,41.78,120,19.22,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1099130.12,12.72,72.18,"-",6.73,"-",2.26,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",1008054.75,11.67,0,100,0,50,0.87,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",25509243.44,295.25,0,100,0,50,1.83,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}