{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":17,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,3,14,3],[10,16,14,16],[14,4,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2：      惠州市2016年3-4月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（4家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20160315,"废气处理设施出口","0.05L",1.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00021,"达标","0.01L",0.01,0.07,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20160303,"废气处理后排口","0.05L",7e-06,"0.005L","0.005L",0.00029,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20160314,"污泥干燥机废气处理设施排放口","0.05L",8e-06,"0.005L","0.005L",0.00019,"达标","0.01L",0.02,0.03,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",201600307,"1#废气排放口","0.05L",6e-06,"0.005L","0.005L",0.00016,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},201600308,"2#废气排放口","0.05L",5e-06,"0.005L","0.005L",0.00014,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},201600307,"3#铅烟处理设施排口","0.05L",1.1e-05,"0.005L","0.005L",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},201600308,"4#铅烟处理设施排口","0.05L",{"v":9e-06,"d":"0.000009"},"0.005L","0.005L",0.00016,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]