{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水监测数据审核表","index":0,"n_rows":162,"n_cols":13,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,5,8,5],[4,3,8,3],[4,4,8,4],[9,0,26,0],[9,1,26,1],[9,2,26,2],[9,3,26,3],[9,4,18,4],[9,5,26,5],[19,4,26,4],[27,0,36,0],[27,1,36,1],[27,2,36,2],[27,3,36,3],[27,4,36,4],[27,5,36,5],[37,0,46,0],[37,1,46,1],[37,2,46,2],[37,3,46,3],[37,4,46,4],[37,5,46,5],[47,0,56,0],[47,1,56,1],[47,2,56,2],[47,3,56,3],[47,4,56,4],[47,5,56,5],[57,0,74,0],[57,1,74,1],[57,2,74,2],[57,3,74,3],[57,4,68,4],[57,5,74,5],[69,4,74,4],[75,0,82,0],[75,1,82,1],[75,2,82,2],[75,3,82,3],[75,4,80,4],[75,5,82,5],[81,4,82,4],[83,0,92,0],[83,1,92,1],[83,2,92,2],[83,3,92,3],[83,4,92,4],[83,5,92,5],[93,0,101,0],[93,1,101,1],[93,2,101,2],[93,3,101,3],[93,4,101,4],[93,5,101,5],[102,0,109,0],[102,1,109,1],[102,2,109,2],[102,3,109,3],[102,4,107,4],[102,5,109,5],[108,4,109,4],[110,0,119,0],[110,1,119,1],[110,2,119,2],[110,3,119,3],[110,4,119,4],[110,5,119,5],[120,0,137,0],[120,1,137,1],[120,2,137,2],[120,3,137,3],[120,4,131,4],[120,5,137,5],[132,4,137,4],[138,2,138,12],[139,0,161,0],[139,1,161,1],[139,2,161,2],[139,3,161,3],[139,4,161,4],[139,5,161,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["     按照环境保护部办公厅《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2013〕116号）,2014年第4季度我市纳入国控废水重点污染源管理范围共45家（包括32家污水处理厂），废气国控重点污染源8家，开展了监督性监测，其中惠东县白花污水处理有限公司、惠东县稔山污水处理有限公司共2家污水厂未通过验收；中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司实施全厂停产大检修。具体监测结果请见附件1-3：（“＜”表示未检出，其数值为该项目检出限。）"]
["附件1：           惠州市2014年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第4季度）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","执行标准条件名称","监测日期","监测项目名称","污染物浓度","标准限值","单位","是否达标","超标倍数","备注"]
["惠城区","湖南新五丰股份有限公司惠州分公司","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第一时段/一般排污单位 一级标准","2014-10-20","PH值",8.71,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":3},"畜禽养殖业污染物排放标准","表5珠三角标准值",null,"生化需氧量",13,140,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,7,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",58,380,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,160,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.11,70,"mg/L","是","",""]
["惠阳区","惠阳科惠工业科技有限公司","废水排放口","电镀污染物排放标准","/水污染物特别排放限值","2014-10-14","总汞","<0.00004",0.005,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.003",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.03",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总锌","<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铁",0.05,2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","<0.004",0.2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"/自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值",null,"氟化物",0.27,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.12,15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",13.7,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镍",0.03,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜",0.17,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.77,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.48,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"mg/L","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/石油化工工业(包括石油炼制) 一级标准","2014-10-21","PH值",7.54,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",7,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",33,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"挥发酚","<0.0003",0.3," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总有机碳",9.3,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.31,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","<0.004",0.3," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","<0.005",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.37,5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县天俊纺织漂染厂","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/纺织染整工业 一级标准","2014-10-21","PH值",8.23,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",9,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",40,100," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",16,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类",{"v":0.3,"d":"0.30"},1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜","<0.05",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.39,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","<0.005",0.5," mg/L","是","",""]
["博罗县","博罗县园洲镇炜和染印有公司","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/纺织染整工业 一级标准","2014-10-20","总铜","<0.05",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.73,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",12,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.75,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","<0.005",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",55,100," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",4,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.06,1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
["博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","废水排放口","电镀污染物排放标准","/水污染物特别排放限值","2014-10-15","氰化物（总氰化合物）",0.004,0.2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.19,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004",0.005,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.003",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬",0.004,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.03",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总锌","<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铁","<0.03",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"/自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值",null,"氨氮",{"v":0.2,"d":"0.20"},15,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.46,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镍",0.01,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜","<0.05",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"mg/L","是","",""]
["博罗县","惠州福和纸业有限公司","废水排放口","制浆造纸工业水污染物排放标准","/2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/造纸企业","2014-10-20","总磷",0.02,0.8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.32,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",11,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.15,12,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"/特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业",null,"氨氮",0.41,5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",48,50,"mg/L","是","",""]
["龙门县","鸿业纺织制衣漂染有限公司","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/纺织染整工业 一级标准","2014-10-24","PH值",7.14,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.194,0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",8,20," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",34,100," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",2,40," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.15,1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,60," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.43,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜","<0.05",0.5," mg/L","是","",""]
["龙门县","龙门县汉兴织染有限公司","废水排口","纺织染整工业水污染物排放标准","/现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放","2014-10-24","苯胺类",{"v":0.4,"d":"0.40"},1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,60,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.49,12,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","<0.005",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",7.76,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",15,25,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",69,100,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",2,70,"倍","是","",""]
["龙门县","龙门县美林纸业有限公司","废水排放口","制浆造纸工业水污染物排放标准","/2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/造纸企业","2014-11-05","PH值",6.47,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",8,50,"倍","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",5.18,12,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",8,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.8,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"/特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业",null,"化学需氧量",37,50,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.83,5,"mg/L","是","",""]
["龙门县","龙门县裕泰漂染业有限公司","废水排放口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第一时段/纺织染整工业 一级标准","2014-10-24","总铜","<0.05",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,70," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.51,10," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"硫化物","<0.005",0.5," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",8.24,"6-9"," 无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",6,30," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,100," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"色度",8,50," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.39,1," mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.5," mg/L","是","",""]
["仲恺高新技术产业开发区","惠州美锐电子科技有限公司","废水排放口","电镀污染物排放标准","/水污染物特别排放限值","2014-10-29","总铁","<0.03",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,30,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总锌","<0.05",1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"PH值",6.96,"6-9","无量纲","是","",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","<0.004",0.2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.39,10,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"石油类","<0.02",2,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","<0.004",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铅","<0.03",0.1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总汞","<0.00004",0.005,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总镉","<0.003",0.01,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铬","<0.004",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":4},"/自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值",null,"总镍",0.02,0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总铜","<0.05",0.5,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",31,80,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"总氮",18.3,20,"mg/L","是","",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.68,15,"mg/L","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司","该企业于2014年9月22日至12月16日实施全厂停产大检修"]
["大亚湾经济技术开发区","中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司","废水排口","广东省地方标准《水污染物排放限值》","/第二时段/石油化工工业(包括石油炼制) 一级标准","2014-12-18","PH值",7.26,"2015-06-09"," 无量纲","是"]
[{"$nulls":6},"磷酸盐（以P计）",0.02,0.5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","＜0.00003",0.1," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"乙苯","＜0.00002",0.4," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"邻-二甲苯","＜0.00003",0.4," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","＜0.004",0.5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","＜0.03",1," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"总镍","＜0.01",1," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",53,60," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","＜0.0003",0.3," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"苯","＜0.00004",0.1," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.17,5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.85,10," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","＜0.004",0.3," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"色度",4,40,"倍","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","＜0.003",0.1," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","＜0.004",1.5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","＜0.005",0.5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.5,5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.2,10," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"总铜","＜0.05",0.5," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,60," mg/L","是"]
[{"$nulls":6},"总锌","＜0.05",2," mg/L","是"]