{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":93,"n_cols":15,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,4,2],[2,3,10,3],[2,4,4,4],[2,5,10,5],[2,6,7,6],[5,2,7,2],[5,4,7,4],[8,2,10,2],[8,4,10,4],[8,6,10,6],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,16,3],[11,4,13,4],[11,5,16,5],[11,6,13,6],[14,2,16,2],[14,4,16,4],[14,6,16,6],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[17,3,20,3],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[17,6,20,6],[21,0,40,0],[21,1,40,1],[21,2,30,2],[21,3,30,3],[21,4,40,4],[21,5,30,5],[21,6,30,6],[27,10,28,10],[31,2,33,2],[31,3,40,3],[31,5,33,5],[31,6,39,6],[34,2,36,2],[34,5,36,5],[37,2,39,2],[37,5,39,5],[41,0,48,0],[41,1,48,1],[41,2,44,2],[41,3,48,3],[41,4,48,4],[41,5,44,5],[41,6,44,6],[45,2,48,2],[45,5,48,5],[45,6,48,6],[49,0,62,0],[49,1,62,1],[49,3,62,3],[49,4,62,4],[50,2,53,2],[50,5,53,5],[50,6,53,6],[54,6,57,6],[58,2,61,2],[58,5,61,5],[58,6,61,6],[63,0,76,0],[63,1,76,1],[63,3,76,3],[63,4,76,4],[64,5,64,14],[65,2,68,2],[65,5,68,5],[65,6,68,6],[69,6,71,6],[72,2,75,2],[72,5,75,5],[72,6,75,6],[77,2,77,14],[78,0,92,0],[78,1,92,1],[78,2,80,2],[78,3,84,3],[78,4,92,4],[78,5,80,5],[78,6,80,6],[81,2,83,2],[81,5,83,5],[81,6,83,6],[85,2,92,2],[85,3,92,3],[85,5,92,5],[85,6,92,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：           惠州市2014年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第4季度）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","流量（m3/h)","含氧量(%)","监测项目名称","实测浓度(mg/m3)","折算浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","排放单位","是否达标","超标倍数","备注"]
["惠州市","广东惠州天燃气发电有限公司","1#机组排放净烟气","火电厂大气污染物排放标准","2014-11-20 11:00:00","",14.1,"二氧化硫","<14","<14",35,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",32,28,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[null,null,"2#机组排放净烟气",null,"2014-10-15 15:00:00",null,null,"二氧化硫","<14","<14",35,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",33,28,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[null,null,"3#机组排放净烟气",null,"2014-11-20 11:00:00",null,{"v":14,"d":"14.0"},"二氧化硫","<14","<14",35,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",33,28,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
["惠城区","惠州深能源丰达电力有限公司","1#机组出口净烟气","火电厂大气污染物排放标准","2014-11-19 11:00:00","",14.9,"二氧化硫","<14","<14",35,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",18,18,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[null,null,"2#机组出口净烟气",null,"2014-11-7 11:00:00",null,14.5,"二氧化硫","<14","<14",35,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",19,18,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","1#、2#机组混合烟道总排口","火电厂大气污染物排放标准","2014-10-14 12:00:00",1020499,5.6,"烟尘",12.5,12.2,20,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",20,19,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",56,54,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","固废焚烧装置排口","危险废物焚烧污染控制标准","2014-10-21 12:00:00",29312,13.7,"烟尘",8.2,11.4,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",64,88,400,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",94,129,500,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"汞及化合物",4e-06,5e-06,0.1,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"铅及化合物","<0.05","<0.05",1,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"镉及化合物","<0.005","<0.005",0.1,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"镍及化合物","<0.01","<0.01","1.0(以砷+镍计)","mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物","<0.00005","<0.00005",null,"mg/m3","是"]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[{"$nulls":7},"氯化氢",2.93,3.99,100,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"汽电联产装置2#炉","火电厂大气污染物排放标准",null,153129,2.4,"烟尘",16.9,15.9,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",40,37,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",124,117,200,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"汽电联产装置3#炉",null,null,106159,null,"烟尘",14.7,13.8,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",38,36,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",125,117,200,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"汽电联产装置4#炉",null,null,145312,null,"烟尘",15.6,14.6,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",37,35,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",123,115,200,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"汽电联产装置燃油锅炉废气排口",null,null,"","","林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
["惠东县","广东惠州平海电厂有限公司","1#机组排放脱硫出口净烟气","火电厂大气污染物排放标准","2014-10-28 14:00:00",1898874,5.3,"烟尘",15.6,14.9,20,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",22,21,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",41,39,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[null,null,"2#机组排放脱硫出口净烟气",null,null,2037982,5.8,"烟尘",12.1,11.9,20,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",16,16,200,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",37,37,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
["龙门县","广东塔牌集团股份有限公司惠州龙门分公司","1#煤磨处理后排口","广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》","2014-10-23 10:00:00",43840,"","颗粒物",13.7,13.7,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"1#旋窑窑尾处理后排口",null,null,485346,10.3,"二氧化硫",46,47,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",193,199,550,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"颗粒物",9.7,10,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氟化物",1.32,1.36,3,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"1#窑头废气处理后排口",null,null,291177,"","颗粒物",24.7,24.7,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"1#窑头水泥磨废气处理后排口",null,null,18675,null,"颗粒物",19.6,19.6,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"2#煤磨处理后排口",null,null,45314,null,"颗粒物",15.1,15.1,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"2#水泥磨废气处理后排口",null,null,18907,null,"颗粒物",11.3,11.3,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"2#旋窑窑尾处理后排口",null,null,433794,{"v":10,"d":"10.0"},"二氧化硫",45,45,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",180,180,550,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"颗粒物",9.1,9.1,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氟化物",1.46,1.46,3,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"2#窑头废气处理后排口",null,null,283087,"","颗粒物",19.3,19.3,30,"mg/m3","是","",""]
["龙门县","惠州市光大水泥企业有限公司","A线煤磨处理后排口","广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》","2014-10-22 15:00:00",54245,"","颗粒物",37.6,37.6,30,"mg/m3","否",0.3,""]
[null,null,"A线水泥磨处理后排口",null,null,"该监测点本季度停产检修"]
[null,null,"A线旋窑窑尾处理后排口",null,null,461663,10.3,"二氧化硫",82,84,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",255,262,550,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"颗粒物",12.9,13.3,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氟化物",1.77,1.82,3,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"A线窑头废气处理后排口",null,null,369163,"","颗粒物",21.4,21.4,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"B线煤磨废气处理后排口",null,null,63489,null,"颗粒物",11.2,11.2,30,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"B线水泥磨处理后排口",null,null,138563,null,"颗粒物",78.7,78.7,30,"mg/m3","否",1.6,""]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",null,null,449858,{"v":11,"d":"11.0"},"二氧化硫",67,74,100,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",243,267,550,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"颗粒物",14.2,15.6,30,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氟化物",2.49,2.74,3,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"B线窑头废气处理后排口",null,null,308389,"","颗粒物",15.9,15.9,30,"mg/m3","是","",""]
["大亚湾经济技术开发区","中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司","该企业于2014年9月22日至12月16日实施全厂停产大检修"]
["大亚湾经济技术开发区","中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司","动力站燃油燃气锅炉A排口","广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)","2014-12-18T12:00:00",43101,7.4,"烟尘",4.7,{"v":6,"d":"6.0"},50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",132,169,300,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",90,116,300,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"动力站燃油燃气锅炉B排口",null,null,41875,7.6,"烟尘",3.7,4.8,50,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",130,171,300,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",81,107,300,"mg/m3","是","",""]
[null,null,"动力站燃油燃气锅炉烟囱总排口",null,null,"","","林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]
[null,null,"硫回收装置尾气焚烧炉排口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)",null,116369,8.9,"颗粒物",3.7,3.7,120,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"苯",0.07,0.07,12,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.05,0.05,40,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.09,0.09,70,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"二氧化硫",147,147,500,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",6.05,6.05,120,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",25,25,120,"mg/m3","是","",""]
[{"$nulls":7},"林格曼黑度",0,0,1,"级","是","",""]