{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,16],[1,5,1,16],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1：                  惠州市2015年第2季度生活垃圾处理企业废水监督性监测结果"]
[{"$nulls":5},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升，色度为稀释倍数外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","悬浮物","化学需氧量","五日生化需氧量","氨氮","总磷","总铬","六价铬","砷","镉","铅","汞","粪大肠菌群","色度"]
["惠州市垃圾填埋场\n（惠城区填埋场）","2015-06-04","排放口",6.77,5,18,6,9.54,0.04,"0.01L","0.004L","0.0004L","0.003L","0.05L","0.00004L","＜20",2]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["惠阳区山子顶填埋场","2015-05-28","设施出水口",7.46,6,12,3,{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"0.01L",0.037,0.0006,"0.003L","0.05L","0.00004L","＜20",2]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["龙门县垃圾填埋场（县城甘香垃圾场）","2015-06-17","渗滤液排口",7.92,17,875,367,276,1.03,0.08,"0.004L",0.0234,"0.003L","0.05L","0.00004L","2.00×106",400]
["备注1",null,null,"——","——","——","——","——","——","——","——","——","——","——","——","——","——"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,100,30,25,3,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["惠东县垃圾填埋场","2015-05-27","废水处理后排口",{"v":6.5,"d":"6.50"},4,18,4,2.08,0.04,"0.01L","0.004L",0.0005,"0.003L","0.05L","0.00004L","＜20",2]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,90,20,10,3,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["备注:1.龙门县垃圾填埋场（县城甘香垃圾场）废水预处理后进入城市生活污水管网由龙门生活污水处理厂再处理。\n     2.惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）废水与填埋场废水一并处理、博罗县垃圾填埋场废水不外排。\n     "]