{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,17],[1,5,1,17],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[14,0,14,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1：       惠州市2015年第3季度生活垃圾处理企业废水监督性监测结果"]
[{"$nulls":5},"单位（除PH值无量纲，粪大肠菌群为个/升，色度为稀释倍数外，其余均为毫克/升）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","悬浮物","化学需氧量","五日生化需氧量","氨氮","总氮","总磷","总铬","六价铬","砷","镉","铅","汞","粪大肠菌群","色度"]
["惠城区填埋场(惠州市垃圾填埋场)\n","2015-07-28","排放口",{"v":7,"d":"7.00"},5,20,4,0.19,105,0.02,"0.01L","0.004L","0.0004L","0.003L","0.05L",8e-05,"<20",8]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","超标1.6倍","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场工程（首期）","2015-08-26","排放口","—",7,16,7.2,{"v":0.5313333333333333,"d":"0.531"},"—",{"v":0.5244444444444444,"d":"0.52"},"0.004L","0.004L","0.0003L","0.001L","0.01L","0.04×10-3L","＜20",5]
["评价",null,null,"—","达标","达标","达标","达标","—","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一级标准中较严的标准",null,null,"—",20,40,10,10,"—",{"v":0.5,"d":"1"},0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,3,30]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾填埋场）","2015-08-06","渗滤液排口",8.28,76,"1.74×103",697,455,597,0.05,{"v":0.2,"d":"0.20"},"0.004L",0.0211,"0.003L","0.05L",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"1.7×106",320]
["备注1",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,100,30,25,40,3,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["惠东县垃圾填埋场","2015-08-31","废水处理后排口",7.27,5,16,4,5.24,34.6,0.03,"0.01L","0.004L","0.0004L","0.003L","0.05L","0.00004L","<20",2]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,90,20,10,40,3,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["备注:1.龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾填埋场）废水预处理后进入城市生活污水管网由龙门生活污水处理厂再处理。\n     2.惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）废水与填埋场废水一并处理、博罗县垃圾填埋场废水不外排。"]