{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,13,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,16,13,16],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[15,4,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：     惠州市2016年1-2月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（6家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20160119,"处理设施出口","0.05L","0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","达标","0.01L","0.01L","0.006L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20160118,"废水处理后排口","0.05L",8e-05,"0.003L","0.004L","0.0004L","达标","0.01L","0.01L",0.019,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20160119,"处理设施出口","0.05L","0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","达标",0.02,"0.01L","0.006L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[4,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","回用水不予评价",20160125,"处理设施处理后回用清水池",0.04,"0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","—",0.23,"0.05L","0.05L","—"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[5,"惠州市","海志电池（惠州）有限公司",null,20160114,"回用接水口",{"v":0.3,"d":"0.30"},"0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","—","0.01L","0.01L",{"v":0.22,"d":"0.220"},"—"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[6,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20160122,"回用水取样口","0.03L","0.00004L","0.003L","0.004L",0.0005,"达标","0.01L","0.05L","0.05L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]