{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2017年第3季度","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017年第3季度","index":0,"n_rows":52,"n_cols":13,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[4,3,4,4],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[6,0,6,2],[6,3,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,8,12],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,11,9,12],[10,11,10,12],[11,0,11,2],[11,11,11,12],[12,0,12,2],[12,11,12,12],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,0,17,2],[17,3,17,4],[18,0,18,2],[18,3,18,4],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,4],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[19,11,20,12],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,3,21,4],[21,11,21,12],[22,3,22,4],[22,11,22,12],[23,0,23,2],[23,3,23,4],[23,11,23,12],[24,0,24,2],[24,3,24,4],[24,11,24,12],[25,0,25,12],[27,3,27,6],[27,7,27,8],[27,9,27,12],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,3,28,6],[28,7,28,8],[28,9,28,12],[29,3,29,6],[29,7,29,8],[29,9,29,12],[30,3,30,6],[30,7,30,8],[30,9,30,12],[31,0,31,2],[31,3,31,6],[31,7,31,8],[31,9,31,12],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,3,32,6],[32,7,32,8],[32,9,32,12],[33,3,33,6],[33,7,33,8],[33,9,33,12],[34,3,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,12],[35,3,35,6],[35,7,35,8],[35,9,35,12],[36,0,36,2],[36,3,36,6],[36,7,36,8],[36,9,36,12],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,3,37,6],[37,7,37,8],[37,9,37,12],[38,3,38,6],[38,7,38,8],[38,9,38,12],[39,3,39,6],[39,7,39,8],[39,9,39,12],[40,0,40,2],[40,3,40,6],[40,7,40,8],[40,9,40,12],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[41,3,41,6],[41,7,41,8],[41,9,41,12],[42,3,42,6],[42,7,42,8],[42,9,42,12],[43,3,43,6],[43,7,43,8],[43,9,43,12],[44,3,44,6],[44,7,44,8],[44,9,44,12],[45,0,45,2],[45,3,45,6],[45,7,45,8],[45,9,45,12],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,3,46,6],[46,7,46,8],[46,9,46,12],[47,3,47,6],[47,7,47,8],[47,9,47,12],[48,3,48,6],[48,7,48,8],[48,9,48,12],[49,0,49,2],[49,3,49,6],[49,7,49,8],[49,9,49,12],[50,0,50,2],[50,3,50,6],[50,7,50,8],[50,9,50,12],[51,0,51,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：       惠州市2017年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":11},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","—","固废焚烧炉废气处理后总排口","—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—"]
["评价",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—","—","—",30,"—",100,"—",300,"—",60]
["企业名称","监测日期","监测点位","一氧化碳",null,"镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","—","固废焚烧炉废气处理后总排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[null,null,"固废焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["评价",null,null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2014",null,null,"—",100,"—","0.1        镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）","—","1.0 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2017-08-29","1#焚烧炉废气处理设施排口",64244,null,2.1,1.6,"<14","<14",122,91,4.77,3.57]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",55107,null,2.9,2.2,"<14","<14",179,133,2.78,2.07]
["评价",null,null,"—",null,"—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",10,"—",50,"—",200,"—",10]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2017-08-29","1#焚烧炉废气处理设施排口",64244,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":9.8e-05,"d":"0.000098"},7.3e-05,0]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",55107,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":8.6e-05,"d":"0.000086"},6.4e-05,0]
["评价",null,null,"—",null,"—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",0.05,"—",0.05,"—",0.05,"—"]
["惠州市2017年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷（%）",{"$nulls":3},"氨",null,"硫化氢"]
["惠城区垃圾填埋场","2017年8月21日和2017年9月7日","1#监控点",0.0004,{"$nulls":3},0.16,null,"0.001L"]
[null,null,"2#监控点",0.0004,{"$nulls":3},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,"0.001L"]
[null,null,"3#监控点",0.0004,{"$nulls":3},0.07,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2017-08-31","监控点1#",0.0004,{"$nulls":3},0.52,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点2#",0.0007,{"$nulls":3},0.54,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点3#",0.0011,{"$nulls":3},0.33,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点4#",0.0004,{"$nulls":3},0.61,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["博罗县垃圾填埋场","2017-08-16","1#监测点位",0.0004,{"$nulls":3},0.76,null,"0.001L"]
[null,null,"2#监测点位",0.0004,{"$nulls":3},{"v":0.7,"d":"0.70"},null,"0.001L"]
[null,null,"3#监测点位",0.0004,{"$nulls":3},0.94,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["惠东县垃圾填埋场","2017-08-21","监控点1#",0.0004,{"$nulls":3},0.62,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点2#",0.0008,{"$nulls":3},0.94,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点3#",0.0057,{"$nulls":3},{"v":0.8,"d":"0.80"},null,"0.001L"]
[null,null,"监控点4#",0.0015,{"$nulls":3},0.17,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾填埋场）","2017-08-18","1#监测点位",0.0005,{"$nulls":3},0.68,null,"0.001L"]
[null,null,"2#监测点位",0.0005,{"$nulls":3},1.16,null,"0.001L"]
[null,null,"3#监测点位",0.0004,{"$nulls":3},1.73,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"3#监测点位氨超标0.2倍",null,"达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,{"$nulls":3},1.5,null,0.06]
["备注:1.市站目前未取得一氧化碳、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。  \n     2.惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）已暂停生产。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[1,53579]
[2,53557]
[3,53693]
[4,51508]
[5,48027]
[6,53697]
[7,51043]
[8,49617]
[9,49115]
[10,52807]
[11,52238]
[12,55320]
[13,54947]
[14,47301]
[15,55696,null,{"v":52060.88888888889,"d":"52061"}]
[16,51232]
[17,55084]
[18,54436,null,{"v":52705.444444444445,"d":"52705"}]