{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":18,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,9,4],[8,16,10,16],[10,4,10,5],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,16,12,16],[12,4,12,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,16,14,16],[14,4,14,5],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,17,4],[15,16,18,16],[18,4,18,5],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,16,20,16],[20,4,20,5],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,16,22,16],[22,4,22,5],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,25,4],[23,16,26,16],[26,4,26,5],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,16,28,16],[28,4,28,5],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,30,4],[30,16,31,16],[31,4,31,5],[32,0,36,0],[32,1,36,1],[32,2,36,2],[32,3,36,3],[32,16,36,16],[36,4,36,5],[37,0,42,0],[37,1,42,1],[37,2,42,2],[37,3,42,3],[37,16,42,16],[42,4,42,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6：      惠州市2017年11月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（13家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","奥士康精密电路（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171107,"电镀车间生产废气1#排放口","0.05L",1.6e-05,"0.005L","0.005L",0.00033,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","城辉兴电子（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171108,"酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":1.4e-05,"d":"0.000014"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0003,"d":"0.00030"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","惠州市弘国五金制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171030,"3#废气处理后排放口","0.05L",{"v":6.3e-05,"d":"0.000063"},"0.005L","0.005L",0.00105,"达标","0.01L","0.01L",0.02,"达标"]
[{"$nulls":5},"1#废气处理后排放口","0.05L",7.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00117,"达标","0.01L","0.01L",0.05,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171114,"废气排放口","0.05L",{"v":1.2e-05,"d":"0.000012"},"0.005L","0.005L",0.00061,"达标","0.01L","0.01L",0.06,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","惠州市兴记电镀厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171114,"废气排放口","0.05L",1.2e-05,"0.005L","0.005L",0.00064,"达标","0.01L","0.01L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171109,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[7,"惠州市","博罗县大宇五金塑胶有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171024,"3号车间废气处理设施排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00029,"达标","0.01L","0.01L",0.01,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171113,"2车间含铬1#废气处理设施排口","0.05L",{"v":4e-06,"d":"0.000004"},"0.005L","0.005L",0.00032,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","博罗县龙溪镇宏福鞋材制造厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171110,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[10,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171116,"B1生产车间1#酸性废气处理设施排放口","0.05L",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"0.005L","0.005L",0.00015,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[11,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171031,"A1电镀车间酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00026,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"A2电镀车间酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":1.3e-05,"d":"0.000013"},"0.005L","0.005L",0.00024,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[12,"惠州市","惠州金茂源环保科技有限公司(惠州金茂投资实业有限公司)","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20171116,"1#上风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"8月公布"]
[{"$nulls":4},20171116,"2#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},20171116,"3#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},20171116,"4#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[13,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20171108,"含铅废气处理设施处理后排口1#",{"v":0.3,"d":"0.30"},"＜1.0×10-6","＜8×10-4","＜0.005","＜9×10-4","达标","＜9×10-4","＜9×10-4","＜1×10-3","达标"]
[{"$nulls":4},20171108,"含铅废气处理设施处理后排口2#",0.15,"＜1.0×10-6","＜8×10-4","＜0.005","＜9×10-4","达标","1.3×10-4","＜9×10-4","2.4×10-3","达标"]
[{"$nulls":4},"—","含铅废气处理设施处理后排口3#","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",null,"11月公布   惠东监测站"]
[{"$nulls":4},"20171108","含铅废气处理设施处理后排口4#","0.074","5.0×10-6","＜8×10-4","＜0.005","＜9×10-4","达标","＜9×10-4","＜9×10-4","＜1×10-3","达标"]
[{"$nulls":4},20171108,"含铅废气处理设施处理后排口5#",0.12,"4.6×10-6","＜8×10-4","＜0.005","＜9×10-4","达标","1.5×10-3","＜9×10-4","＜1×10-3","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]