{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":38,"n_cols":18,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,16,23,16],[22,17,23,17],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[24,17,25,17],[25,4,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,16,27,16],[26,17,27,17],[27,4,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,16,29,16],[28,17,29,17],[29,4,29,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,16,31,16],[30,17,31,17],[31,4,31,5],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,16,33,16],[32,17,33,17],[33,4,33,5],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,16,35,16],[34,17,35,17],[35,4,35,5],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,16,37,16],[36,17,37,17],[37,4,37,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：     惠州市2017年11月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（17家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","奥士康精密电路（惠州）有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171107,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0005,"达标","0.007L","0.01L","0.032","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—","0.5",0.5,"1","—"]
[2,"惠州市","城辉兴电子（惠州）有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171108,"废水排放口","0.025L","0.00004L","0.002L",0.004,"0.0003L","达标","0.010",0.18,"0.030","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—","0.5",0.5,"1","—"]
[3,"惠州市","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171123,"排放口","0.025L",0.00023,"0.002L","0.004L",0.0004,"达标",0.012,"0.01L",0.048,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,"0.5",1,"—"]
[4,"惠州市","惠州市弘国五金制品有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171030,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0118,"达标","0.007L","0.01L",0.075,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[5,"惠州市","惠州市惠阳区坑塘电镀厂","《电镀污染物排放标准》GB21900-2008、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171123","排放口","0.025L","0.00034","0.002L","0.004L","0.0003L","达标","0.008","0.02","0.058","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[6,"惠州市","胜宏科技（惠州）有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171121,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0033,"达标","0.007L",0.02,0.061,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[7,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171109,"处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L",0.022,0.0006,"达标",0.009,0.02,0.028,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[8,"惠州市","博罗县大宇五金塑胶有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171024","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0006,"达标","0.007L","0.01L",0.009,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[9,"惠州市","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171113","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0009,"达标","0.007L","0.01L",0.012,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[10,"惠州市","博罗县龙溪勤发金属表面处理厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171122","处理设施总排口","0.025L",0.00017,"0.002L","0.004L",0.0003,"达标","0.007L","0.01L",0.016,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[11,"惠州市","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171122","处理设施总排口","0.025L",0.00034,"0.002L","0.004L",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"达标",0.012,"0.01L","0.009L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[12,"惠州市","博罗龙溪宏福鞋材有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171110,"处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L",0.013,0.0004,"达标","0.007L","0.01L",{"v":0.02,"d":"0.020"},"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.1,0.5,"—",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,2,"—"]
[13,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171116","总排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0011,"达标",0.029,0.09,0.026,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[14,"惠州市","博罗县盛源金属表面处理有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171113","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0007,"达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[15,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171031","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0008,"达标","0.007L","0.01L",0.012,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[16,"惠州市","惠州金茂源环保科技有限公司(惠州金茂投资实业有限公司)","《电镀污染物排放标准》GB21900-2008、六价铬执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅳ类、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171116","废水排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标",0.021,"0.01L",0.026,"达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.05,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[17,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","回用水不予评价",20171108,"废水回用取样点","0.01L","—","0.001L","—","—","—","—","—","—","—",null,"11月公布   惠东监测站"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]