{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":14,"n_cols":18,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：     惠州市2018年2月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（5家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20180126","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0013,"达标",0.012,0.05,0.022,"达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[2,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20180122,"处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标",0.007,0.01,0.011,"达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[3,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20180126","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[4,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","回用水不予评价",20180123,"废水回用取样点",{"v":0.03,"d":"0.030"},"0.00004L","0.002L","0.004L","0.0009","—","0.007L","0.08","0.009L","—",null,"2月公布  "]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[5,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180125,"处理设施出水口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0008,"达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]