{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":18,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,11,4],[10,16,12,16],[12,4,12,5],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,14,4],[13,16,15,16],[14,17,15,17],[15,4,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2018年2月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（5家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180126,"车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.4e-05,"d":"0.000024"},"0.005L","0.005L",0.00038,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180117,"B1车间废气处理塔","0.05L",{"v":8e-06,"d":"0.000008"},"0.005L","0.005L",0.00029,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180126,"3#车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.8e-05,"d":"0.000028"},"0.005L","0.005L",0.00052,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180123,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":2.2e-05,"d":"0.000022"},"0.005L","0.005L",0.00052,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"5#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000020","0.005L","0.005L",0.00049,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180125,"2#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000009","0.005L","0.005L","0.00039","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000010","0.005L","0.005L",0.00037,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]