{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":18,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,4,6,4],[4,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,3,15,3],[12,4,14,4],[12,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[19,4,19,5],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,21,4],[20,16,22,16],[22,4,22,5],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,24,4],[24,16,25,16],[25,4,25,5],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,4,28,4],[26,16,29,16],[29,4,29,5],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,33,3],[30,4,32,4],[30,16,33,16],[33,4,33,5],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[34,3,37,3],[34,4,36,4],[34,16,37,16],[37,4,37,5],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,16,39,16],[39,4,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6：      惠州市2018年4月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（12家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180410,"监控点1#",0.000224,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",0.0011,"0.0003L","达标 ",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点2#",0.000202,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",0.0015,"0.0003L","达标 "]
[{"$nulls":5},"监控点3#",0.000216,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",0.0015,"0.0003L","达标 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[2,"惠州市","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180322,"E车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.6e-05,"d":"0.000026"},"0.005L","0.005L",0.00049,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司（博罗县杰信电镀有限公司）","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180329,"1车间含酸废气处理设施排放口","0.05L",{"v":3e-05,"d":"0.000030"},"0.005L","0.005L",0.00061,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","博罗县龙溪镇宏福鞋材制造厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180409,"监控点1#",0.000275,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",0.0012,"0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#",0.000221,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",0.0017,"0.0003L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点3#",0.000223,"0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[5,"惠州市","博罗县石湾镇金城五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180326,"1车间酸碱废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.5e-05,"d":"0.000025"},"0.005L","0.005L",0.00033,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","博罗县园洲镇九潭同富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180323,"2车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":1.9e-05,"d":"0.000019"},"0.005L","0.005L",0.00057,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180410,"C车间铬酸雾废气处理后排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"A车间铬酸雾废气处理后排口","0.05L",1.3e-05,"0.005L","0.005L",0.00061,"达标",0.02,"0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180411,"A1、A2电镀车间酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00029,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"B3-1电镀车间酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":2.2e-05,"d":"0.000022"},"0.005L","0.005L",0.00035,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","博罗新洲皮业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180326,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[10,"惠州市","惠州浩腾皮草有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180328,"1#上风向参照点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"2#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",{"v":0.04,"d":"0.040"},"—","—","—"]
[11,"惠州市","惠州杰出皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180409,"1#上风向参照点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"2#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",{"v":0.04,"d":"0.040"},"—","—","—"]
[12,"惠州市","申泰电子(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180409,"电镀车间废气处理后排口","0.05L",{"v":1.1e-05,"d":"0.000011"},"0.005L","0.005L",0.00069,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]