{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2018年第1季度"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2018年第1季度","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,0,6,2],[6,3,6,4],[7,0,7,2],[7,3,7,4],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,3,10,4],[10,11,10,12],[11,3,11,4],[11,11,11,12],[12,0,12,2],[12,3,12,4],[12,11,12,12],[13,0,13,2],[13,3,13,4],[13,11,13,12],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,4],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,0,19,2],[19,3,19,4],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[21,11,22,12],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,3,23,4],[23,11,23,12],[24,3,24,4],[24,11,24,12],[25,3,25,4],[25,11,25,12],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[26,11,26,12],[27,0,27,2],[27,3,27,4],[27,11,27,12],[28,0,28,12],[30,3,30,6],[30,7,30,8],[30,9,30,12],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,3,31,6],[31,7,31,8],[31,9,31,12],[32,3,32,6],[32,7,32,8],[32,9,32,12],[33,3,33,6],[33,7,33,8],[33,9,33,12],[34,0,34,2],[34,3,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,12],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,3,35,6],[35,7,35,8],[35,9,35,12],[36,3,36,6],[36,7,36,8],[36,9,36,12],[37,3,37,6],[37,7,37,8],[37,9,37,12],[38,3,38,6],[38,7,38,8],[38,9,38,12],[39,0,39,2],[39,3,39,6],[39,7,39,8],[39,9,39,12],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,3,40,6],[40,7,40,8],[40,9,40,12],[41,3,41,6],[41,7,41,8],[41,9,41,12],[42,3,42,6],[42,7,42,8],[42,9,42,12],[43,0,43,2],[43,3,43,6],[43,7,43,8],[43,9,43,12],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[44,3,44,6],[44,7,44,8],[44,9,44,12],[45,3,45,6],[45,7,45,8],[45,9,45,12],[46,3,46,6],[46,7,46,8],[46,9,46,12],[47,3,47,6],[47,7,47,8],[47,9,47,12],[48,0,48,2],[48,3,48,6],[48,7,48,8],[48,9,48,12],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,3,49,6],[49,7,49,8],[49,9,49,12],[50,3,50,6],[50,7,50,8],[50,9,50,12],[51,3,51,6],[51,7,51,8],[51,9,51,12],[52,0,52,2],[52,3,52,6],[52,7,52,8],[52,9,52,12],[53,0,53,2],[53,3,53,6],[53,7,53,8],[53,9,53,12],[54,0,54,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2       惠州市2018年第2季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":11},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2018-05-17","1#焚烧炉废气处理设施排口",65940,null,10.7,"<20","3L","3L",144,131,2.45,2.23]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",49947,null,3.1,"<20","3L","3L",166,142,3.59,3.06]
["评价",null,null,"—",null,"—","—","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",10,"—",50,"—",200,"—",10]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["光大环保能源（博罗）有限公司","2018-05-17","1#焚烧炉废气处理设施排口",65940,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",0.000577,0.000527,0]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理设施排口",49947,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",0.000452,0.000386,0]
["评价",null,null,"—",null,"—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",0.05,"—",0.05,"—",0.05,"—"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"颗粒物",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州绿色动力有限公司","2018-05-23","1#焚烧炉废气处理后排口",117779,null,2.6,"<20",24,17,159,116,3.97,2.91]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理后排口",106524,null,2.4,"<20",7,6,115,96,5.63,4.69]
[null,null,"3#焚烧炉废气处理后排口",108373,null,2.2,"<20",9,6,111,75,6.16,4.12]
["评价",null,null,"—",null,"—","—","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",10,"—",50,"—",200,"—",10]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量",null,"镉及其化合物 ",null,"铅及其化合物",null,"汞及其化合物",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":5},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州绿色动力有限公司","2018-05-23","1#焚烧炉废气处理后排口",117779,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":1.4e-05,"d":"0.000014"},{"v":1e-05,"d":"0.000010"},0]
[null,null,"2#焚烧炉废气处理后排口",106524,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",1.3e-05,{"v":1e-05,"d":"0.000010"},0]
[null,null,"3#焚烧炉废气处理后排口",108373,null,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",{"v":1.4e-05,"d":"0.000014"},9e-06,0]
["评价",null,null,"—",null,"—","达标","—","达标","—","达标","—"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《报告书》提出的污染物浓度限值",null,null,"—",null,"—",0.05,"—",0.05,"—",0.05,"—"]
["惠州市2018年第2季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷（%）",{"$nulls":3},"氨",null,"硫化氢"]
["惠城区垃圾填埋场","2018-05-30","1#监控点",0.0004,{"$nulls":3},0.09,null,"0.001L"]
[null,null,"2#监控点",0.0003,{"$nulls":3},0.06,null,"0.001L"]
[null,null,"3#监控点",0.0004,{"$nulls":3},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","2018-05-22","监控点1#",0.0003,{"$nulls":3},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,"0.001L"]
[null,null,"监控点2#",0.0003,{"$nulls":3},0.26,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点3#",0.0004,{"$nulls":3},0.25,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点4#",0.0003,{"$nulls":3},0.22,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["博罗县垃圾填埋场","2018-05-15","1#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,"0.001L"]
[null,null,"2#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},0.18,null,"0.001L"]
[null,null,"3#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},0.19,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["惠东县垃圾填埋场","2018-05-08","监控点1#",0.0003,{"$nulls":3},0.25,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点2#",0.0005,{"$nulls":3},0.31,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点3#",0.0007,{"$nulls":3},0.17,null,"0.001L"]
[null,null,"监控点4#",0.0003,{"$nulls":3},0.17,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾填埋场）","2018-05-16","1#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},0.23,null,"0.001L"]
[null,null,"2#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},0.19,null,"0.001L"]
[null,null,"3#监测点位",0.0003,{"$nulls":3},0.26,null,"0.001L"]
["评价",null,null,"达标",{"$nulls":3},"达标",null,"达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,{"$nulls":3},1.5,null,0.06]
["备注:1.市站目前未取得一氧化碳、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。  \n     2.惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）已暂停生产。"]