{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":18,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,3,15,3],[12,4,14,4],[12,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,4,18,4],[16,16,19,16],[19,4,19,5],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,21,4],[20,16,22,16],[21,17,22,17],[22,4,22,5],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,25,4],[23,16,26,16],[23,17,25,17],[26,4,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2018年5月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（8家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180425,"车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.7e-05,"d":"0.000027"},"0.005L","0.005L",0.00032,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180521,"A2车间含铬废气处理设施排口","0.05L",{"v":4.4e-05,"d":"0.000044"},"0.005L","0.005L",0.00105,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","博罗县石湾达生金属制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180426,"2车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":2.6e-05,"d":"0.000026"},"0.005L","0.005L",0.00072,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180425,"3#车间含铬废气处理设施排放口","0.05L",{"v":3.4e-05,"d":"0.000034"},"0.005L","0.005L",0.00043,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","博罗新洲皮业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180510,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[6,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180514,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":2.3e-05,"d":"0.000023"},"0.005L","0.005L",0.00044,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":2.1e-05,"d":"0.000021"},"0.005L","0.005L",0.00043,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":5},"4#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000020","0.005L","0.005L",0.00037,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180517,"1#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000008","0.005L","0.005L","0.00035","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"2#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000010","0.005L","0.005L",0.00032,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180515,"2#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":3.2e-05,"d":"0.000032"},"0.005L","0.005L",0.00049,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"5月公布"]
[{"$nulls":5},"3#含铅废气处理后排口","0.05L",{"v":2.8e-05,"d":"0.000028"},"0.005L","0.005L",0.00051,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":5},"4#含铅废气处理后排口","0.05L",2.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00037,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]