{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,16,23,16],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[25,4,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,16,27,16],[27,4,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2018年8月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（12家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180720,"废气处理后排放口","0.05L",2.9e-05,"0.005L","0.005L",0.00058,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20180712,"含铅废气设施处理后3#排口","0.05L",1.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00025,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180719,"废气排放口","0.05L",2.3e-05,"0.005L","0.005L",0.00023,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","奥士康精密电路（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180813,"蚀刻车间生产废气1#排放口","0.05L",4.2e-05,"0.005L","0.005L",0.00054,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","城辉兴电子（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180821,"酸雾废气处理后排口","0.05L",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"0.005L","0.005L",0.00059,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","汇通电子科技（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180820,"电镀车间废气处理后排口","0.05L",{"v":2.5e-05,"d":"0.000025"},"0.005L","0.005L",0.00071,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","惠阳区新圩南坑昌华电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180814,"1#电镀车间含氰废气处理后排放口","0.05L",{"v":2.5e-05,"d":"0.000025"},"0.005L","0.005L",0.00041,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","惠州健鸿电镀有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180730,"一楼滚动车间4号排口","0.05L",{"v":3.1e-05,"d":"0.000031"},"0.005L","0.005L",0.00043,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","惠州市弘国五金制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180723,"废气处理后排放口","0.05L",{"v":3e-05,"d":"0.000030"},"0.005L","0.005L",0.00066,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布   "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[10,"惠州市","惠州市长和五金电子有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180724,"废气设施处理后排口","0.05L",{"v":2.5e-05,"d":"0.000025"},"0.005L","0.005L",0.00047,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[11,"惠州市","惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180725,"废气排放口","0.05L",{"v":4.2e-05,"d":"0.000042"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0006,"d":"0.00060"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[12,"惠州市","久田伞业（惠阳）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180731,"废气处理后排放口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0003,"d":"0.00030"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"8月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]