{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":18,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,16,23,16],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[25,4,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,16,27,16],[27,4,27,5],[28,0,31,0],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,3,31,3],[28,4,30,4],[28,16,31,16],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,2,35,2],[32,3,35,3],[32,4,34,4],[32,16,35,16],[35,4,35,5],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,16,37,16],[36,17,37,17],[37,4,37,5],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,16,39,16],[39,4,39,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,16,41,16],[41,4,41,5],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,16,43,16],[43,4,43,5],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,16,45,16],[45,4,45,5],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,16,47,16],[47,4,47,5],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,16,49,16],[48,17,49,17],[49,4,49,5],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,16,51,16],[51,4,51,5],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,16,53,16],[53,4,53,5],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,16,55,16],[55,4,55,5],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,16,57,16],[57,4,57,5],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,16,59,16],[59,4,59,5],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[60,3,61,3],[60,16,61,16],[61,4,61,5],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,16,63,16],[63,4,63,5],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,16,65,16],[65,4,65,5],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[67,4,67,5],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,3,71,3],[68,4,70,4],[68,16,71,16],[68,17,69,17],[71,4,71,5],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,16,73,16],[73,4,73,5],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,16,75,16],[75,4,75,5],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,3,77,3],[76,16,77,16],[77,4,77,5],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,16,79,16],[78,17,79,17],[79,4,79,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2018年10月重点企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（35家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180927,"车间废气处理后排口","0.05L",{"v":3.6e-05,"d":"0.000036"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0011,"d":"0.00110"},"达标","0.01L",0.01,0.01,"达标",null,"10月公布   "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠阳区新圩翔达五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180927,"废气排放口","0.05L",{"v":3.9e-05,"d":"0.000039"},"0.005L","0.005L",0.00113,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180920,"生产车间废气处理后排口","0.05L",3.1e-05,"0.005L","0.005L",0.00118,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","惠阳区新圩源辉五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180920,"生产车间废气处理后排放口","0.05L",3.2e-05,"0.005L","0.005L",0.00089,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","惠阳伊华时尚首饰有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180927,"生产车间废气处理后排口","0.05L",3.7e-05,"0.005L","0.005L",0.00107,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","惠州市惠阳区爱特电子有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180919,"生产车间废气处理后排口","0.05L",{"v":3.7e-05,"d":"0.000037"},"0.005L","0.005L",0.00127,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","惠州市惠阳区坑塘电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180927,"生产车间废气处理后排口3#","0.05L",3.8e-05,"0.005L","0.005L",0.00102,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","惠州市兴记电镀厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180926,"废气排放口","0.05L",3.9e-05,"0.005L","0.005L",0.00123,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","山河饰品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180918,"生产车间废气处理后排放口","0.05L",2.6e-05,"0.005L","0.005L",0.00087,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布  "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[10,"惠州市","胜宏科技（惠州）股份有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180925,"生产车间废气处理后排口","0.05L",2.8e-05,"0.005L","0.005L",0.00075,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[11,"惠州市","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180926,"酸雾废气处理后排口","0.05L",3.2e-05,"0.005L","0.005L",0.00096,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[12,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"废气排放口","0.05L",{"v":1.4e-05,"d":"0.000014"},"0.005L","0.005L",0.00044,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[13,"惠州市","博罗龙华宾华皮革有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[14,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[15,"惠州市","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"废气排放口","0.05L",{"v":1.1e-05,"d":"0.000011"},"0.005L","0.005L",0.00042,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[16,"惠州市","博罗县大宇五金塑胶有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180829,"废气排放口","0.05L",{"v":1.1e-05,"d":"0.000011"},"0.005L","0.005L",0.00052,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[17,"惠州市","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司（博罗县杰信电镀有限公司）","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"0.005L","0.005L",0.00049,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[18,"惠州市","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":1.1e-05,"d":"0.000011"},"0.005L","0.005L",0.00038,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[19,"惠州市","博罗县龙溪勤发金属表面处理厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180830,"废气排放口","0.05L",{"v":1.1e-05,"d":"0.000011"},"0.005L","0.005L",0.00053,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[20,"惠州市","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180829,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00047,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[21,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180829,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00041,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[22,"惠州市","博罗县龙溪志富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180828,"废气排放口","0.05L",1.1e-05,"0.005L","0.005L",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[23,"惠州市","博罗县盛源金属表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00042,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[24,"惠州市","博罗县石湾达生金属制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00047,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[25,"惠州市","博罗县石湾镇金城五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"废气排放口","0.05L",{"v":8e-06,"d":"0.000008"},"0.005L","0.005L",0.00041,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[26,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"废气排放口","0.05L",{"v":8e-06,"d":"0.000008"},"0.005L","0.005L",0.00043,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[27,"惠州市","博罗县园洲金富达五金制品加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180903,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00034,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[28,"惠州市","博罗县园洲镇九潭同富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180903,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00039,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站\n"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[29,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180903,"废气排放口","0.05L",1.5e-05,"0.005L","0.005L",0.00046,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站\n"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[30,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180828,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00044,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[31,"惠州市","惠州杰出皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180905,"1#上风向参照点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":5},"2#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"3#下风向监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[32,"惠州市","惠州金茂源环保科技有限公司(惠州金茂投资实业有限公司)","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180828,"废气排放口","0.05L",{"v":1.3e-05,"d":"0.000013"},"0.005L","0.005L",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[33,"惠州市","惠州市鸿润五金家具有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.005L","0.005L",0.00038,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[34,"惠州市","申泰电子(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20180904,"废气排放口","0.05L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.005L","0.005L",0.00043,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标",null,"10月公布 博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[35,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20181008,"3#含铅废气处理后排口",0.425,"0.0025L","0.000003L","0.005L","0.0009L","达标",0.0006,0.0004,2.13,"达标",null,"10月公布 惠东监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]