{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,4,6,4],[4,16,7,16],[4,17,5,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[17,4,17,5],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,19,4],[18,16,20,16],[18,17,20,17],[20,4,20,5],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,22,4],[21,17,23,17],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[25,4,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2019年3月重点排污企业（重金属废气）监督性监测结果（9家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗龙华宾华皮革有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190312,"监控点1#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":5},"监控点2#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0004L","0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]
[2,"惠州市","博罗县大宇五金塑胶有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190318,"废气排放口","0.002L",{"v":1.9e-05,"d":"0.000019"},"0.0008L","0.005L",0.00031,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","博罗县龙溪勤发金属表面处理厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190227,"废气排放口","0.002L",{"v":1.3e-05,"d":"0.000013"},"0.0008L","0.005L",0.00031,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190227,"废气排放口","0.002L",{"v":1.5e-05,"d":"0.000015"},"0.0008L","0.005L",0.00036,"达标","0.001L",0.0011,"0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190225,"废气处排放口","0.002L",{"v":9e-06,"d":"0.000009"},"0.0008L","0.005L",0.00019,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[6,"惠州市","博罗县龙溪志富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190318,"废气排放口","0.002L",3.2e-05,"0.0008L","0.005L",0.00058,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[7,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190314,"C车间铬酸雾废气处理后排口","0.002L",8e-06,"0.0008L","0.005L",0.00041,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":5},"A车间铬酸雾废气处理后排口","0.002L",1.2e-05,"0.0008L","0.005L",0.00028,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[8,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190301,"A1、A2电镀车间酸雾废气处理后排口","0.002L",{"v":1.3e-05,"d":"0.000013"},"0.0008L","0.005L",0.00038,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":5},"B3-1电镀车间酸雾废气处理后排口","0.002L",{"v":1.8e-05,"d":"0.000018"},"0.0008L","0.005L",0.00052,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","惠州市鸿润五金家具有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190225,"废气排放口","0.002L",{"v":1.2e-05,"d":"0.000012"},"0.0008L","0.005L",0.00025,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"3月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]